ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す TCP/IP環境に接続して使いたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# TCP/IP環境に接続して使いたい

#### 本機にIPv4アドレスを割当てるには（［IPv4］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### 本機にIPv6アドレスを割当てるには（［IPv6］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### 本機のホスト名を登録するには（［DNSホスト］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### 本機が参加しているドメイン名を登録するには（［DNSドメイン名設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス（IPv4）を登録するには（［DNSサーバー設定(IPv4)］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス（IPv6）を登録するには（［DNSサーバー設定(IPv6)］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

#### pingコマンドを送信して接続確認するには（［ping応答確認］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [メンテナンス]
      - [ping応答確認]

本機と通信する機器に対してpingを送信し、正しく接続できていることを確認するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ホストアドレス] | pingを送信するアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[接続確認実行] | pingを送信し、正しく接続できていることを確認します。

#### ネットワークI/Fを増設する場合に、ネットワークI/Fの構成を設定するには（［ネットワークI/F構成］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [ネットワークI/F構成]

ネットワークインターフェースを増設して使用する場合に、ネットワークインターフェースの構成を設定します（初期値：[有線のみ]）。

- [有線のみ]：本機を有線LAN環境のみで使用する場合に選びます。

- [無線のみ]：本機を無線LAN環境のみで使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

- [有線+無線(子機モード)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

- [有線+無線(親機モード)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線親機として動作させます。

- [有線+無線(Wi-Fi Direct)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させます。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定をするには（［無線ネットワーク設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [無線ネットワーク設定]

本機を無線親機または無線子機として使用するときの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[無線親機設定] | こちら
[無線子機設定] | こちら
[デバイス設定] | こちら