ユーザーズガイド

検索

ホームコピー原稿の読込み設定

# 原稿の読込み設定

- 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（混載原稿）
- 原稿のサイズを指定する（原稿サイズ）
- 原稿をセットした向きを指定する（原稿の向き）
- 大量の原稿を数回に分けて読込む（連続読込み）
- 普通紙よりも薄い原稿を読込む（薄紙原稿）
- 折りぐせのある原稿を読込む（Z折れ原稿）
- 白紙ページを読飛ばす（白紙原稿除去）
- 用紙の向きに合わせて原稿画像を回転させる（自動画像回転）

## 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

## 原稿のサイズを指定する（[原稿サイズ]）

原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。

## 原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）

両面原稿を読込む場合などに、読込んだあとの上下が正しくなるように、原稿をセットした向きを指定します。

## 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱うことができます。ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1. 原稿をセットします。

   #####

   - ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は300枚（80 g/m2）以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2. [連続読込み]をオンにします。

3. スタートキーで読込みを開始します。

4. 次の原稿をセットします。

   - 必要に応じて[設定変更]をタップし、読込み設定を変更します。

5. スタートキーで読込みを開始します。

6. すべての原稿を読込むまで、手順4～5の操作を続けます。

7. すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]を選びます。

8. スタートキーでコピーを開始します。

#####

- [原稿ガラス常時連続読込み]（こちら）

- [基本設定]-[連続読込み方法]（こちら）

## 普通紙よりも薄い原稿を読込む（[薄紙原稿]）

普通紙よりも薄い原稿をADFで読込む場合は、オンにします。ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

## 折りぐせのある原稿を読込む（[Z折れ原稿]）

折りぐせのついた原稿をADFにセットすると、原稿サイズを正確に検知できないことがあります。折りぐせのついた原稿をADFで読込む場合は、オンにします。

## 白紙ページを読飛ばす（[白紙原稿除去]）

白紙ページを含む原稿をADFで読込むときに、[白紙原稿除去]を設定すると、白紙ページをスキャン対象から除外します。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。

#####

- [白紙検出レベル調整]（こちら）

## 用紙の向きに合わせて原稿画像を回転させる（[自動画像回転]）

通常は、用紙の向きに合わせて原稿画像を自動的に回転させてコピーします。必要に応じて、[自動画像回転]をオフにすることで、原稿画像を回転させずにコピーできます。原稿の一部分だけをコピーしたいときなどに設定します。