ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPアドレスファクス宛先
検索

# IPアドレスファクス宛先

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [宛先登録]
      - [短縮宛先]
        - [IPアドレスファクス宛先]

IPアドレスファクス送信の宛先を登録します。

新しく宛先を登録するときは、[新規登録]で次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録No.] | 宛先の登録番号です。[空き番号を使う]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、番号を入力します。
[登録名称] | 宛先の名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[登録名ふりがな] | 登録名称のふりがなを入力します（半角24文字／全角ひらがな12文字以内）。 宛先を登録名称順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名称で検索するための文字を選びます。 よく送信する宛先は、[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけます。宛先選択画面に初期表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[アドレス形式] | 宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス]）。
[宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [アドレス形式]で[IPアドレス]を選んだ場合、宛先のIPアドレスを入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [アドレス形式]で[ホスト名]を選んだ場合、宛先のホスト名を入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [アドレス形式]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。

#####

- この設定は、オプションのFAXキットを装着し、IPアドレスファクス機能が有効の場合に表示されます。

- 登録済みの宛先を編集／削除するときは、宛先一覧で編集／削除する宛先を指定してから、[編集]／[削除]を選びます。