ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能利用できない設定

# 利用できない設定

複数ネットワークへの接続機能を使って、本機をネットワーク2に接続したときは、以下の設定を利用できません。

[設定メニュー]-[ユーティリティ]の以下の設定

- [情報表示]-[ユーザー認証/部門認証の連動]

- [情報表示]-[ネットワーク設定情報]

- [環境設定]-[bizhub Remote Access設定]

- [環境設定]-[ネットワークTWAIN]

- [ボックス]-[ボックス一覧]-[新規登録]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[FTP宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[WebDAV宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[ボックス宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[ファクス宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[IPアドレスファクス宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[インターネットファクス宛先]

- [宛先登録]-[短縮宛先]-[IP-FAX(T38)]

- [宛先登録]-[グループ宛先]

- [宛先登録]-[着信拒否宛先]

- [ファクス/スキャン設定]-[基本設定]-[Distributed Scan PDF設定]

- [ファクス/スキャン設定]-[基本設定]-[Distributed Scan XPS設定]

- [ファクス設定]

- [カスタマイズ設定]-[ファクス設定]

- [カスタマイズ設定]-[機能キー]-[ファクス送信]

- [カスタマイズ設定]-[動作中画面設定]-[ファクス動作中画面]

- [カスタマイズ設定]-[検索オプション設定]-[検索項目設定]-[ファクス機能]

[設定メニュー]-[管理者]-[メンテナンス]の以下の設定

- [状態通知設定]

- [トータルカウンター通知設定]

- [日時設定]-[時刻補正設定]

- [ライセンス管理設定]-[有効機能一覧]

- [管理者発信]

- [遠隔診断設定]

[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]の以下の設定

- [リセット設定]-[オートリセット]-[ファクス]

- [リセット設定]-[オートリセット]-[Webブラウザー]

- [ボックス設定]-[不要ボックス削除]

- [ボックス設定]-[文書削除時間設定]

- [ボックス設定]-[SMBフォルダー内文書削除時間設定]

- [ボックス設定]-[SMBフォルダー内全文書削除]

- [ボックス設定]-[文書保持設定]

- [ボックス設定]-[USBメモリー機能設定]-[文書読込]

- [ボックス設定]-[ボックス操作権限設定]

- [URL文書管理設定]

- [スタンプ設定]-[ファクス送信設定]

- [システム連携設定]

- [クラウド連携]

- [ユビキタスプリント設定]

- [出力設定]-[受信印刷出力]-[ファクス]

- [出力設定]-[排紙トレイ]-[ファクス]

[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]の以下の設定

- [証明書検証設定]

- [参照許可設定]

- [ユーザー操作禁止設定]-[登録宛先変更]

- [ユーザー操作禁止設定]-[登録オーバーレイ変更]

- [ユーザー操作禁止設定]-[ユーザー毎のユーザー認証/部門認証の連動]

- [ボックス管理者設定]

- [セキュリティー詳細]-[手動宛先入力]

- [セキュリティー詳細]-[FAX送信禁止]

- [セキュリティー詳細]-[個人情報保護設定]-[ジョブ履歴]-[部門認証]

- [セキュリティー詳細]-[個人情報保護設定]-[実行中ジョブ]-[部門認証]

- [セキュリティー詳細]-[Webブラウザーコンテンツアクセス]

- [セキュリティー詳細]-[リモートサービス設定]

- [セキュリティー詳細]-[Webブラウザー設定変更]

- [簡単セキュリティー設定]-[簡易IPフィルタリング]

- [簡単セキュリティー設定]-[Web Connection設定]

- [簡単セキュリティー設定]-[USBメモリー機能設定]-[USBメモリー文書読込み]

- [簡単セキュリティー設定]-[USBメモリー機能設定]-[PC印刷]

- [USBポート接続許可設定]-[一括設定]-[USBメモリー(ユーザー)]-[USBメモリー文書読込み]

- [USBポート接続許可設定]-[一括設定]-[PC接続]

- [スタンプ設定]-[スタンプ付加設定]-[印字]-[登録オーバーレイ]

- [OpenAPI認証管理設定]

[設定メニュー]-[管理者]-[ユーザー認証/部門管理]の以下の設定

- [認証方式]-[部門管理]

- [認証方式]-[部門管理認証方式]

- [認証方式]-[ユーザー認証/部門認証の連動]

- [認証方式]-[カウンター割当て数]

- [認証方式]-[上限値到達時の動作]

- [認証方式]-[NFC使用設定]

- [認証方式]-[Bluetooth LE使用設定]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[部門認証の連動]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[所属部門]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[機能制限]-[USBメモリー文書読込み]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[機能制限]-[ファクス操作]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[機能制限]-[手動宛先入力]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[機能制限]-[Webブラウザー]

- [ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]-[編集]-[権限設定]-[ボックス管理者権限]

- [ユーザー認証設定]-[初期機能制限設定]-[USBメモリー文書読込み]

- [ユーザー認証設定]-[初期機能制限設定]-[ファクス操作]

- [ユーザー認証設定]-[初期機能制限設定]-[手動宛先入力]

- [ユーザー認証設定]-[初期機能制限設定]-[Webブラウザー]

- [ユーザー認証設定]-[初期機能制限設定]-[初期ブラウザー設定]

- [ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]-[機能制限]-[USBメモリー文書読込み]

- [ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]-[機能制限]-[ファクス操作]

- [ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]-[機能制限]-[蓄積文書操作]

- [ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]-[機能制限]-[手動宛先入力]

- [ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]-[機能制限]-[Webブラウザー]

- [部門管理設定]

- [認証指定なし印刷]-[IP許可設定]

- [簡易認証設定]-[簡易認証サーバー登録]-[編集]-[第1サーバー]-[証明書検証強度設定]-[失効確認]

- [共有ボックス設定]

- [LDAP-ICカード認証設定]-[サーバー登録]-[編集]-[証明書検証強度設定]-[失効確認]

- [URL宛先有効設定]

- [拡張サーバーダウン時の上限設定]

- [AD認証時自己検証設定]

[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]の以下の設定

- [TCP/IP設定]-[無線設定]（無線LAN接続キット装着時）

- [TCP/IP設定]-[IPv4]-[IP確定方法]-[自動設定]-[BOOTP]

- [TCP/IP設定]-[IPv4]-[IP確定方法]-[自動設定]-[ARP/PING]

- [TCP/IP設定]-[IPv6]

- [TCP/IP設定]-[RAWポート番号]-[ポート2]～[ポート6]

- [TCP/IP設定]-[DNSホスト]-[Dynamic DNS設定]

- [TCP/IP設定]-[DNSホスト]-[LLMNR設定]

- [TCP/IP設定]-[DNSドメイン名設定]-[DNS検索ドメイン名自動取得]

- [TCP/IP設定]-[DNSサーバー設定(IPv6)]

- [TCP/IP設定]-[SLP設定]

- [TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]

- [TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]

- [TCP/IP設定]-[簡易IPフィルタリング]

- [TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]

- [TCP/IP設定]-[IPSec]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(POP)]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[E-mail送信設定]-[E-mail通知機能]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[E-mail送信設定]-[トータルカウンター通知機能]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[証明書検証強度設定]-[失効確認]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[詳細設定]-[POP before SMTP]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[詳細設定]-[POP before SMTP時間]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[サーバー負荷軽減送信方法]-[上限超過でURL送信]

- [E-mail設定]-[E-mail受信(SMTP)]-[サーバー負荷軽減送信方法]-[常にURL送信]

- [E-mail設定]-[S/MIME]-[証明書の自動取得]

- [E-mail設定]-[S/MIME]-[S/MIME情報の印刷]

- [E-mail設定]-[S/MIME]-[証明書検証強度設定]

- [E-mail設定]-[E-mail受信プリント]

- [LDAP設定]

- [FTP設定]

- [SNMP設定]-[SNMP設定]-[SNMP v3(IP)]

- [SNMP設定]-[SNMP v1/v2c設定]-[Write Community Name]

- [SNMP設定]-[SNMP v3設定]

- [SMB設定]-[WINS/NetBIOS設定]

- [SMB設定]-[クライアント設定]-[シングルサインオン設定]-[認証情報引用設定]

- [SMB設定]-[クライアント設定]-[シングルサインオン設定]-[認証情報登録可否]

- [SMB設定]-[SMBサーバー設定]-[SMBサーバー共通設定]-[SMB認証プロトコル]

- [SMB設定]-[SMBサーバー設定]-[SMBサーバー共通設定]-[SMB署名設定]

- [SMB設定]-[SMBサーバー設定]-[SMBプリント設定]

- [SMB設定]-[SMBサーバー設定]-[SMBファイル共有設定]

- [DPWS設定]

- [Distributed Scan機能設定]

- [Bonjour設定]

- [ネットワークファクス設定]

- [WebDAV設定]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[HTTPバージョン設定]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[プロキシ設定]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[証明書検証強度設定]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[認証]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[外部アプリケーション連携]

- [OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]-[指定アプリ初期起動設定]

- [TCP Socket設定]

- [IEEE802.1x認証設定]

- [LLTD設定]

- [BMLinkS設定]

- [SSDP設定]

- [Webブラウザー設定]

- [シングルサインオン設定]

- [IWS設定]

- [本体更新設定]

- [リモートパネル設定]

- [ThinPrint設定]

- [bizhub Remote Access設定]

- [ネットワークI/F構成]

- [無線ネットワーク設定]

- [Mopria設定]

- [送信ドメイン制限設定]

- [HTTPサーバー設定]

[設定メニュー]-[管理者]-[ボックス]の以下の設定

- [ボックス一覧]-[新規登録]

[設定メニュー]-[管理者]-[宛先登録]の以下の設定

- [短縮宛先]-[ボックス宛先]

- [短縮宛先]-[ファクス宛先]

- [短縮宛先]-[FTP宛先]

- [短縮宛先]-[WebDAV宛先]

- [短縮宛先]-[IPアドレスファクス宛先]

- [短縮宛先]-[インターネットファクス宛先]

- [短縮宛先]-[IP-FAX(T38)]

- [着信拒否宛先]

- [Prefix/Suffix]

- [アドレス入力付加設定]

- [宛先入力禁止ルール登録]

[設定メニュー]-[管理者]の以下の設定

- [ファクス設定]

[設定メニュー]の以下の設定

- [リモートパネル操作]