ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すコピー機能を使いこなしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# コピー機能を使いこなしたい

### どなたでも変更できる設定

#### クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面の初期表示をカスタマイズするには（［コピー設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [コピー設定]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面] | コピーモードのトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[基本設定]）。
[簡単設定1]／[簡単設定2] | コピーモードのトップ画面に設定値のキーを配置する場合は、[簡単設定1]／[簡単設定2]をオンにしてから配置するキーを選びます（初期値：オフ）。 [カラー]：コピーの色を選びます。 [倍率]：コピーの倍率を選びます。 [両面/ページ集約]：コピーの両面設定と集約設定を選びます。 [原稿]：原稿の種類を選びます。 [画質/濃度]：原稿の画質を選びます。 [コピープログラム]：登録したコピープログラムを選びます。
[用紙種類初期表示] | 管理者によってカスタム用紙が登録されている場合に、用紙種類の設定画面にカスタム用紙を優先的に表示するかどうかを選びます（初期値：[標準用紙名]）。 [標準用紙名]：本機にあらかじめ登録されている用紙を優先的に表示します。 [ユーザー用紙名]：管理者が任意に登録したカスタム用紙を優先的に表示します。

#### コピー中であることを示す画面を表示するには（［コピー動作中画面］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [動作中画面設定]

動作中画面の表示に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー動作中画面] | コピー中の画面表示に関する設定をします。 [印刷中画面表示]：印刷中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。印刷中の画面では、コピーの設定内容やジョブの進行状況を確認できます。また、[ボックス予約]、[ファクス/スキャン予約]、[コピー予約]をタップすると、次のジョブを予約できます。
[ファクス動作中画面] | ファクスの送受信中の動作状況を示す画面を表示するかどうかを選びます。 [送信中画面表示]：ファクスの送信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。送信中の画面では、送信先や原稿の情報を確認できます。 [受信中画面表示]：ファクスの受信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。受信中の画面では、送信元や受信中のファクスの情報を確認できます。
[アニメーション設定] | ポップアップウィンドウを開くときや閉じるときに、アニメーション表示するかどうかを選びます。 [ポップアップオープン時]：ポップアップウィンドウを開くときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポップアップクローズ時]：ポップアップウィンドウを閉じるときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[アクセシビリティ設定] | 本機のパネル操作に関する設定をします。 [表示ズーム機能]：本機のパネル画面全体をピンチアウトで拡大する場合は、オンにします（初期値：オフ）。拡大時はドラッグにより、倍率を保持したまま表示領域を移動できます。
[紙づまり解除手順表示設定] | 紙づまりが発生したときに、紙づまりの解除手順を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#####

- 以下の設定は、オプションのFAXキットを装着している場合に表示されます。
  [ファクス動作中画面]

#### ［中とじ］や［中折り］を設定したとき、［小冊子］を自動設定するかどうかを設定するには（［中とじ/中折り時の小冊子］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### ［ページ集約］や［小冊子］を設定したときに、最適なお勧め倍率に自動で変更するか設定するには（［集約/小冊子倍率］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### ［小冊子］の設定画面を表示したときに、［小冊子］を自動設定するには（［小冊子クイック設定モード設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### よく使うコピー機能を標準状態として登録するには（［コピー初期設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### よく使うコピー機能（拡大表示）を標準状態として登録するには（［拡大表示初期設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### ［倍率］を［自動］に設定して印刷する場合に、原稿と用紙の向きが異なるときの動作を設定するには（［AMS方向不可時動作］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### ［連続読込み］で原稿を読込むときの、コピーを開始するタイミングを設定するには（［連続読み込み方法］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイの選択を自動的に変更するには（［用紙挿入時のトレイ選択］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### カバーシート、インターシート、章分け機能などで、挿入する用紙をセットする給紙トレイを選択するには（［インターシートトレイ選択］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読み込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。
[中とじ/中折り時の小冊子] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

#### クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面で、よく使う仕上り機能を一括設定するには（［仕上がりプログラム］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [仕上がりプログラム]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面に、仕上りプログラムキーを配置する場合は、オンにします（初期値：オン）。

[仕分け]、[グループ/ソート]、[紙折り/中とじ]、[ステープル]、[パンチ]で、仕上りプログラムとして登録する設定の組合わせを指定します。

#####

- この設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。

#### クラシックスタイルの［カードコピー］の初期値の変更や、任意のカードサイズを登録するには（［カードコピー］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [コピー設定]
      - [カードコピー]

コピーモードの[IDカードコピー]の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[レイアウト] | カードの表面、裏面をどのように配置するかの初期値を選びます（初期値：[上下]）。 [上下]：用紙の上部に表面を、下部に裏面を配置します。 [左右(上半分)]：用紙の上部左側に表面を、右側に裏面を配置します。 [左右]：用紙の左側に表面を、右側に裏面を配置します。
[変倍] | カードをコピーするときの倍率の初期値を選びます（初期値：[フルサイズ]）。 [フルサイズ]：用紙のサイズに合わせて拡大してコピーします。 [等倍]：カードと同じサイズでコピーします。
[原稿サイズ登録1]～[原稿サイズ登録4] | よくコピーするカードのサイズを登録します。登録したサイズは、[IDカードコピー]の設定画面で呼出すことができます。

### 管理者だけが変更できる設定

#### コピープログラムの使用を禁止するには（［プログラム機能禁止設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [ユーザー操作禁止設定]

ユーザーに対して、変更や削除の操作を制限するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録宛先変更] | ユーザーに対して、宛先の登録や変更を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可]）。
[生体/ICカード情報登録] | ユーザーに対して、自身の生体認証情報やICカード情報の登録や削除を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Fromアドレス変更] | ユーザーに対して、E-mail送信の発信元のメールアドレス（Fromアドレス）の変更を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可]（ユーザー認証なしの場合）／[ユーザーアドレス優先]（ユーザー認証ありの場合））。 [許可]：Fromアドレスの変更を許可します。 [管理者アドレス]：Fromアドレスの変更を禁止し、管理者のメールアドレスを使います。 [ユーザーアドレス優先]：Fromアドレスの変更を禁止し、ユーザーのメールアドレスを使います。ユーザーのメールアドレスが登録されていない場合は、管理者のメールアドレスを使います。
[ユーザー毎のユーザー認証/部門認証の連動] | ユーザーに対して、ユーザー認証と部門認証の連動設定の変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 この設定は、[ユーザー認証/部門認証の連動]（こちら）が[ユーザーが設定する]に設定されている場合に表示されます。
[プログラム機能禁止設定] | ユーザーに対して、コピープログラムやファクス／スキャンプログラムの使用を禁止する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[複数宛先禁止設定] | ユーザーに対して、同報送信を禁止する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[同報宛先の連続選択を禁止する] | 宛先を連続して選択するときに確認画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。 この設定は、[複数宛先禁止設定]がオフに設定されている場合に設定できます。
[グループ宛先の全選択を許可する] | グループ宛先の指定画面に[全選択]キーを表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 この設定は、[複数宛先禁止設定]がオフ、[同報宛先の連続選択を禁止する]がオンに設定されている場合に設定できます。
[ジョブ優先順位変更] | ユーザーに対して、ジョブの優先順位の変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[他ユーザージョブ削除] | ユーザーに対して、他ユーザーのジョブの削除を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[登録倍率変更] | ユーザーに対して、登録倍率の変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[登録オーバーレイ変更] | ユーザーに対して、登録されているオーバーレイ画像の上書きや削除を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### ユーザーによるコピープログラムの名称変更や削除を禁止するには（［コピープログラムロック設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [コピープログラムロック設定]

登録されているコピープログラムと画像調整プログラムの名前の変更と削除を禁止します。プログラムごとに設定できます。

#### コピープログラムを削除するには（［コピープログラム削除］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [コピープログラム削除]

登録されているコピープログラムと画像調整プログラムを削除します。

#### ヘッダー／フッターに追加する情報を登録するには（［ヘッダー/フッター登録］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [スタンプ設定]
        - [ヘッダー/フッター登録]

ヘッダー／フッターのプログラムの登録や、登録されているプログラムの変更や削除ができます。

ヘッダー／フッターを新しく登録するときは、ヘッダー／フッター一覧で未登録の番号を指定してから、[確認/変更]を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[登録名称] | 登録するヘッダー／フッターの名前を入力します（半角16文字／全角8文字以内）。
[カラー] | 印字する文字の色を選びます。
[印字ページ] | ヘッダー／フッターを印字するページの範囲を選びます。
[サイズ] | 印字する文字のサイズを選びます。
[文字種類] | 印字する文字のフォントを選びます。
[日時/時刻設定] | [ヘッダー]または[フッター]の[日時設定]を[印刷する]に設定した場合の、日時の表示形式を選びます。
[配布番号指定] | [ヘッダー]または[フッター]の[配布番号]を[印刷する]に設定した場合の、配布番号の表示内容を設定します。 [文字列]：配布番号に付加して印字する文字を入力します（半角20文字／全角10文字以内）。 [出力形式]：桁数を選びます。 [開始番号指定]：配布番号を開始する番号を指定します。
[ヘッダー]／[フッター] | ヘッダー／フッターに印字する項目を設定します。 [ヘッダー文字列]／[フッター文字列]：印字する文字を入力します（半角40文字／全角20文字以内）。 [日時設定]、[配布番号]、[ジョブ番号]、[シリアル番号]（本機のエンジンシリアル番号）、[ユーザー名/部門名]を印字するかどうかを選びます。

#####

- 登録済みのヘッダー／フッターを編集／削除するときは、ヘッダー／フッター一覧で編集／削除するヘッダー／フッターを指定してから、[確認/変更]／[削除]を選びます。

#### 原稿ガラスに原稿をセットしてコピー用紙を指定したときに、原稿と用紙のサイズにあわせて、自動で最適な倍率にするには（［原稿ガラス自動倍率］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#### ADFに原稿をセットしてコピー用紙を指定したときに、原稿と用紙のサイズにあわせて、自動で最適な倍率にするには（［ADF自動倍率］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#### コピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときに、すぐに出力するには（［コピー操作時の印刷受付］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#### コピーした用紙を三つ折りにして排出するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを設定するには（［三つ折り印刷面方向］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#### 原稿と用紙の向きが異なる場合に、画像を自動で回転する条件を設定するには（［自動画像回転］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

#### Ecoコピー機能のコピー設定の設定値を変更するには（［Ecoコピー設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [コピー設定]
      - [Ecoコピー設定]

Ecoコピー機能を使う場合に、[Ecoコピー]に登録されているコピー設定の設定値を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[集約] | 用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます（初期値：[2in1]）。
[両面設定] | 原稿の読込み面（片面／両面）と、印刷面（片面／両面）の組合わせを選びます（初期値：[片面>両面]）。
[カラー設定] | コピーの色を選びます（初期値：[ブラック]）。