ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 HTTPサーバー設定
検索

# HTTPサーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [HTTPサーバー設定]

本機のHTTPサーバー機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPサーバー使用設定] | 本機のHTTPサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[Web Connection設定] | Web Connectionを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[Web Connection HTTPバージョン設定] | Web Connectionの通信で使用するHTTPプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。
[IPP設定] | IPPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPPジョブ許可] | IPP印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPP HTTPバージョン設定] | IPP通信で使用するHTTPプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。
[オペレーションサポート情報] | IPPによる次の操作を許可するかどうかを選びます。 [印刷ジョブ]：印刷ジョブを許可します（初期値：オン）。 [有効ジョブ]：有効ジョブの確認を許可します（初期値：オン）。 [キャンセルジョブ]：ジョブのキャンセルを許可します（初期値：オン）。 [ジョブ属性取得]：ジョブ属性の取得を許可します（初期値：オン）。 [ジョブ取得]：ジョブ属性の一覧の取得を許可します（初期値：オン）。 [プリンター属性取得]：プリンター属性の取得を許可します（初期値：オン）。
[プリンター関連情報] | 必要に応じて、本機のプリンター情報を入力します。 [プリンター名]：本機のプリンター名を入力します（半角127文字以内）。 [プリンター設置場所]：本機の設置場所を入力します（半角127文字以内）。 [プリンター情報]：本機のプリンター情報を入力します（半角127文字以内）。 [プリンターURI]：IPPを利用してプリントできるプリンターのURIを表示します。
[IPP認証設定] | IPP認証を使うための設定をします。 [IPP認証設定]：IPP認証を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [認証方式]：IPP認証の認証方式を選びます（初期値：[requesting-user-name]）。 [ユーザー認証連動]：IPP認証と本機のユーザー認証を連動させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。本機でユーザー認証を導入している場合に設定します。オンにすると、本機の登録ユーザーの認証情報を、IPP認証の認証情報として使います。[認証方式]で[requesting-user-name]を選んだ場合は、オンに設定できません。 [IPP印刷時ユーザー認証情報]：[ユーザー認証連動]をオンにした場合、IPP印刷のジョブを本機で管理するときに、どのログイン情報を使ってユーザー認証するかを選びます（初期値：[IPP認証情報優先]）。 [IPP認証情報優先]：IPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [PJL情報優先]：PJLのユーザー名とパスワードを優先し、PJLの記述がないときのみIPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [ユーザー名]：IPP認証で使用するユーザー名を入力します（：を除く半角20文字以内）。[認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]のいずれかを選んだ場合に入力します。 [パスワード]：IPP認証で使用するパスワードを入力します（半角20文字以内）。[認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]のいずれかを選んだ場合に入力します。 [realm]：[認証方式]で[digest-MD5]または[digest-SHA2]を選んだ場合は、ドメイン名（realm）を入力します（半角127文字以内）。 [有効期限]：IPP認証の認証情報の有効期限を入力します（初期値：[5]分）。[0]分に設定すると、認証後に認証情報を破棄します。
[IPP-SSL設定] | SSLで通信するかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。