ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す操作パネルの環境をカスタマイズしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 操作パネルの環境をカスタマイズしたい

### どなたでも変更できる設定

#### 本機の画面の表示言語を変更するには（［言語選択］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [言語選択]

本機の画面の表示言語とキーボードの入力言語を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[表示言語選択] | 本機の画面の表示言語を選びます（初期値：[日本語]）。
[パネルキーボード言語選択] | 本機の画面の表示言語とパネルキーボードの言語を連動させる場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機の画面の表示言語と連動させない場合は、パネルキーボードの言語を選びます。
[外付けキーボード言語選択] | 外付けキーボードを使う場合に、本機の画面の表示言語と外付けキーボードの言語を連動させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。 本機の画面の表示言語と連動させない場合は、外付けキーボードの言語を選びます。

#### 文字入力画面に表示するキーボードの種類を変更するには（［キーボード選択］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [環境設定]
      - [キーボード選択]

本機の画面に表示するキーボードの種類を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[キーボード初期設定] | 本機の画面で使用するキーボードの種類を選びます（初期値：[標準キーボード]）。 [標準キーボード]：US ASCII配列キーボードまたはJIS配列キーボードを表示します。 [各国キーボード]：各言語に対応したキーボードを表示します。
[キーボードタイプ] | 本機のWebブラウザーで使用するキーボードを選びます（初期値：[タイプ2]）。 [タイプ1]：[キーボード初期設定]で設定されているキーボードを表示します。 [タイプ2]：ポップアップ形式のキーボードを表示します。

#####

- [キーボードタイプ]の[タイプ2]のキーボードでは、日本語をローマ字で入力します。

#### 数値の単位を変更するには（［単位系設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [環境設定]
      - [単位系設定]

数値入力と表示時の単位系を選びます（初期値：[mm(数値)]）。

#### Android端末からbizhub Remote Accessを使って本機に接続したときの操作に関する設定をするには（［bizhub Remote Access設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [環境設定]
      - [bizhub Remote Access設定]

Android端末からbizhub Remote Accessを使って本機の画面を遠隔操作しているときの動作に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IME自動表示] | Android端末上で宛先登録などを行うときに、Android端末の文字入力アプリケーションを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ユーザーが使い慣れた文字入力アプリケーションを使用できます。

#### クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面に表示する機能キーをカスタマイズするには（［コピー・印刷］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [機能キー]
        - [コピー・印刷]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [機能キー1]：[原稿画質]

- [機能キー2]：[カラー]

- [機能キー3]：[濃度]

- [機能キー4]：[用紙]

- [機能キー5]：[倍率]

- [機能キー6]：[両面/ページ集約]

- [機能キー7]：[仕上り]

- その他の機能キー：[使用しない]

#####

- この設定は、[機能キー変更許可設定]（こちら）で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

#### クラシックスタイルのファクス／スキャンモードのトップ画面に表示する機能キーをカスタマイズするには（［送信・保存］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [機能キー]
        - [送信・保存]

クラシックスタイルのファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [機能キー1]：[片面/両面]

- [機能キー2]：[解像度]

- [機能キー3]：[カラー]

- [機能キー4]：[ファイル形式]

- [機能キー5]：[読込みサイズ]

- [機能キー6]：[文書名/件名/他]

- [機能キー7]：[連続読込み]

#####

- この設定は、[機能キー変更許可設定]（こちら）で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

#### クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面に表示する機能キーをカスタマイズするには（［ファクス送信］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [機能キー]
        - [ファクス送信]

クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [機能キー1]：[片面/両面]

- [機能キー2]：[解像度]

- [機能キー3]：[原稿画質]

- [機能キー4]：[濃度]

- [機能キー5]：[読込みサイズ]

- [機能キー6]：[連続読込み]

- [機能キー7]：[使用しない]

#####

- この設定は、オプションのFAXキットを装着している場合に表示されます。

- この設定は、[機能キー変更許可設定]（こちら）で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

#### クラシックスタイルの各モードで［応用設定］の画面を表示するときの表示方法の初期値を変更するには（［応用設定画面初期表示］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [応用設定画面初期表示]

クラシックスタイルの各モードで[応用設定]の画面を表示するときの表示方法の初期値を選びます（初期値：[マップスクローラー表示]）。

#### 紙づまりが発生したときに紙づまりの解除手順を本機の画面に表示するには（［紙づまり解除手順表示設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [動作中画面設定]

動作中画面の表示に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー動作中画面] | コピー中の画面表示に関する設定をします。 [印刷中画面表示]：印刷中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。印刷中の画面では、コピーの設定内容やジョブの進行状況を確認できます。また、[ボックス予約]、[ファクス/スキャン予約]、[コピー予約]をタップすると、次のジョブを予約できます。
[ファクス動作中画面] | ファクスの送受信中の動作状況を示す画面を表示するかどうかを選びます。 [送信中画面表示]：ファクスの送信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。送信中の画面では、送信先や原稿の情報を確認できます。 [受信中画面表示]：ファクスの受信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。受信中の画面では、送信元や受信中のファクスの情報を確認できます。
[アニメーション設定] | ポップアップウィンドウを開くときや閉じるときに、アニメーション表示するかどうかを選びます。 [ポップアップオープン時]：ポップアップウィンドウを開くときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポップアップクローズ時]：ポップアップウィンドウを閉じるときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[アクセシビリティ設定] | 本機のパネル操作に関する設定をします。 [表示ズーム機能]：本機のパネル画面全体をピンチアウトで拡大する場合は、オンにします（初期値：オフ）。拡大時はドラッグにより、倍率を保持したまま表示領域を移動できます。
[紙づまり解除手順表示設定] | 紙づまりが発生したときに、紙づまりの解除手順を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#####

- 以下の設定は、オプションのFAXキットを装着している場合に表示されます。
  [ファクス動作中画面]

#### 本機の画面でポップアップウィンドウを開いたり閉じたりするとき、アニメーション表示するかどうかを設定するには（［アニメーション設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [動作中画面設定]

動作中画面の表示に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー動作中画面] | コピー中の画面表示に関する設定をします。 [印刷中画面表示]：印刷中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。印刷中の画面では、コピーの設定内容やジョブの進行状況を確認できます。また、[ボックス予約]、[ファクス/スキャン予約]、[コピー予約]をタップすると、次のジョブを予約できます。
[ファクス動作中画面] | ファクスの送受信中の動作状況を示す画面を表示するかどうかを選びます。 [送信中画面表示]：ファクスの送信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。送信中の画面では、送信先や原稿の情報を確認できます。 [受信中画面表示]：ファクスの受信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。受信中の画面では、送信元や受信中のファクスの情報を確認できます。
[アニメーション設定] | ポップアップウィンドウを開くときや閉じるときに、アニメーション表示するかどうかを選びます。 [ポップアップオープン時]：ポップアップウィンドウを開くときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポップアップクローズ時]：ポップアップウィンドウを閉じるときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[アクセシビリティ設定] | 本機のパネル操作に関する設定をします。 [表示ズーム機能]：本機のパネル画面全体をピンチアウトで拡大する場合は、オンにします（初期値：オフ）。拡大時はドラッグにより、倍率を保持したまま表示領域を移動できます。
[紙づまり解除手順表示設定] | 紙づまりが発生したときに、紙づまりの解除手順を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#####

- 以下の設定は、オプションのFAXキットを装着している場合に表示されます。
  [ファクス動作中画面]

#### ピンチアウトによりパネル表示を拡大するには（［アクセシビリティ設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [カスタマイズ設定]
      - [動作中画面設定]

動作中画面の表示に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー動作中画面] | コピー中の画面表示に関する設定をします。 [印刷中画面表示]：印刷中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。印刷中の画面では、コピーの設定内容やジョブの進行状況を確認できます。また、[ボックス予約]、[ファクス/スキャン予約]、[コピー予約]をタップすると、次のジョブを予約できます。
[ファクス動作中画面] | ファクスの送受信中の動作状況を示す画面を表示するかどうかを選びます。 [送信中画面表示]：ファクスの送信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。送信中の画面では、送信先や原稿の情報を確認できます。 [受信中画面表示]：ファクスの受信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。受信中の画面では、送信元や受信中のファクスの情報を確認できます。
[アニメーション設定] | ポップアップウィンドウを開くときや閉じるときに、アニメーション表示するかどうかを選びます。 [ポップアップオープン時]：ポップアップウィンドウを開くときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポップアップクローズ時]：ポップアップウィンドウを閉じるときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[アクセシビリティ設定] | 本機のパネル操作に関する設定をします。 [表示ズーム機能]：本機のパネル画面全体をピンチアウトで拡大する場合は、オンにします（初期値：オフ）。拡大時はドラッグにより、倍率を保持したまま表示領域を移動できます。
[紙づまり解除手順表示設定] | 紙づまりが発生したときに、紙づまりの解除手順を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#####

- 以下の設定は、オプションのFAXキットを装着している場合に表示されます。
  [ファクス動作中画面]

### 管理者だけが変更できる設定

#### クラシックスタイルのトップメニューに表示するキーをカスタマイズするには（［標準トップメニュー(クラシックスタイル)］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [標準トップメニュー(クラシックスタイル)]

クラシックスタイルのトップメニューに表示するショートカットキーを設定します。

ショートカットキーの割付番号を選び、割当てる機能を設定します。[割付番号1]～[割付番号11]までが、トップメニューの1画面目に配置されます。特によく使う機能を配置することをおすすめします。

設定 | 説明
--- | ---
[機能名] | ショートカットキーに割当てる機能のカテゴリーを選びます。 [未設定]：ショートカットキーを作成しません。 [機能]：コピーモードやファクス／スキャンモードなどのトップ画面へのショートカットキーを作成します。 [コピー機能設定]：コピー機能の設定画面へのショートカットキーを作成します。 [ファクス/スキャン機能設定]：ファクス／スキャン機能の設定画面へのショートカットキーを作成します。 [コピープログラム]：コピープログラムへのショートカットキーを作成します。本機にコピープログラムが登録されている場合に設定できます。 [ファクス/スキャンプログラム]：ファクス／スキャンプログラムへのショートカットキーを作成します。本機にファクス／スキャンプログラムが登録されている場合に設定できます。 [システムボックス]：システムボックスへのショートカットを作成します。 [Eco機能設定]：Eco関連機能へのショートカットキーを作成します。 [ウィジェット設定]：ウィジェット設定画面へのショートカットキーを作成します。 [簡単セキュリティー設定]：簡単セキュリティー設定画面へのショートカットキーを作成します。 [QRコード表示]：QRコード表示画面へのショートカットキーを作成します。 [アドレス帳]：アドレス帳へのショートカットキーを作成します。
[ショートカットキー] | ショートカットキーに割当てる機能を選びます。[機能名]で選んだカテゴリーに応じて、選択できる機能が変わります。
[ファクス/スキャンプログラムショートカットキー] | ファクス／スキャンプログラムへのショートカットキーを作成した場合に、表示するプログラム宛先を一覧から選びます。
[アイコンを指定する] | コピープログラムまたはファクス／スキャンプログラムへのショートカットキーを作成した場合に、必要に応じて、トップメニューに表示するアイコンを選びます。

#####

- トップメニューキーにコピープログラムまたはファクス／スキャンプログラムを割当てた場合は、[標準トップメニュー(クラシックスタイル)]画面で[アイコン]をタップすると、トップメニューに表示するアイコンを選べます。

- 本機にOpenAPIアプリケーションを登録している場合は、トップメニューに登録アプリケーションや登録アプリケーショングループのキーを配置できます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### クラシックスタイルのトップメニューの背景色などを変更するには（［トップメニューテーマ設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [トップメニューテーマ設定]

クラシックスタイルのトップメニューの背景色などを好みに応じて変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[トップメニューテーマ設定] | クラシックスタイルのトップメニューに適用するテーマを選びます（初期値：[テーマ1]）。
[登録] | トップメニューのテーマとして使用したい画像を格納したUSBメモリーを本機に接続して、ユーザーテーマとして登録します。画像は3ファイルまで登録できます。
[削除] | 登録されているユーザーテーマを削除します。

#### クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーの表示パターンを変更するには（［機能パターンカスタマイズ］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [機能パターンカスタマイズ]

クラシックスタイルのコピー、ファクス／スキャン、ボックスの各モードに表示する機能キーの表示パターンを変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷画面におけるパターン] | コピーモードと、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの表示パターンを選びます（初期値：[Full]）。 [Full]：すべての機能キーを表示します。 [Standard]：一般的によく使われる機能キーを表示します。 [Basic]：[Standard]よりもさらに基本的な機能キーだけを表示します。 [詳細パターン一覧]で、それぞれの表示パターンの詳細を確認できます。
[送信・保存画面におけるパターン] | ファクス／スキャンモードと、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの表示パターンを選びます（初期値：[Full]）。 [Full]：すべての機能キーを表示します。 [Standard]：一般的によく使われる機能キーを表示します。 [Basic]：[Standard]よりもさらに基本的な機能キーだけを表示します。 [詳細パターン一覧]で、それぞれの表示パターンの詳細を確認できます。

#### ユーザー／部門ごとに、クラシックスタイルの各モードの機能キーの表示パターンの変更を許可するには（［ユーザー/部門別機能パターン許可設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [ユーザー/部門別機能パターン許可設定]

ユーザーおよび部門ごとに、クラシックスタイルのコピー、ファクス／スキャン、ボックスの各モードに表示する機能キーの表示パターンの変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#### 各モードのトップ画面に表示する機能キーの変更を許可するには（［機能キー変更許可設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [機能キー変更許可設定]

ユーザーに対して、クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷] | コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[送信・保存] | ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#### 本機の画面の表示言語を一時的に変更できるようにするには（［言語一時変更］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [言語一時変更]

本機の画面の表示言語を一時的に変更できるようにする場合は、オンにします（初期値：オフ）。

オンにすると、ホーム画面やトップメニューに[Language]キーが表示されます。

#### クラシックスタイルのサイドメニューに割当てる機能を変更するには（［登録キー設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [登録キー設定]

クラシックスタイルのサイドメニューに割当てる機能を変更します。

初期値は以下のとおりです。

- [登録キー1]：[拡大表示]

- [登録キー2]：[ガイド]

- [登録キー3]：[割り込み]

- [登録キー4]：[プレビュー]

- [登録キー5]：[使用しない]

#### クラシックスタイルの初期表示を拡大表示にするには（［拡大表示初期表示設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [拡大表示設定]

クラシックスタイルの初期表示を拡大表示にするかどうかを選びます。また、通常の画面表示から拡大表示に切換えるときの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[拡大表示初期表示設定] | クラシックスタイルの初期表示を拡大表示にする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[リセット動作設定] | [拡大表示初期表示設定]をオンにした場合、通常の画面表示をリセットしたときに、拡大表示に切換えるかどうかを選びます（初期値：[拡大表示しない]）。
[通常/拡大表示引継ぎ設定] | 通常の画面表示から拡大表示に切換えるときに、通常の画面表示で設定した内容を引継ぐかどうかを選びます（初期値：[モード2]）。 [モード1]：設定した内容をすべて引継ぎます。 [モード2]：コピーモードでは、拡大表示で設定できる内容だけを引継ぎます。ファクス／スキャンモードでは、設定をリセットします。

#### 通常の画面表示から拡大表示に切換えるときに、通常の画面表示で設定した内容を引継ぐには（［通常/拡大表示引継ぎ設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [拡大表示設定]

クラシックスタイルの初期表示を拡大表示にするかどうかを選びます。また、通常の画面表示から拡大表示に切換えるときの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[拡大表示初期表示設定] | クラシックスタイルの初期表示を拡大表示にする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[リセット動作設定] | [拡大表示初期表示設定]をオンにした場合、通常の画面表示をリセットしたときに、拡大表示に切換えるかどうかを選びます（初期値：[拡大表示しない]）。
[通常/拡大表示引継ぎ設定] | 通常の画面表示から拡大表示に切換えるときに、通常の画面表示で設定した内容を引継ぐかどうかを選びます（初期値：[モード2]）。 [モード1]：設定した内容をすべて引継ぎます。 [モード2]：コピーモードでは、拡大表示で設定できる内容だけを引継ぎます。ファクス／スキャンモードでは、設定をリセットします。

#### ウィジェット配置機能を有効にするには（［ウィジェット機能設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [ウィジェット機能設定]

ウィジェット機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### 本機を起動したときの初期操作画面を選ぶには（［操作画面初期設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [操作画面初期設定]

本機を起動したときの初期操作画面を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[操作画面初期設定] | 本機を起動したときの初期操作画面を選びます（初期値：[ベーシックスタイル]）。 [ベーシックスタイル]：標準的な操作画面です。シンプルな画面レイアウトと直感的な操作性を提供します。 [クラシックスタイル]：従来の機種に採用されていた操作画面です。一部の機能は、クラシックスタイルでのみ操作ができます。
[メニューキー押下時の操作] | ホームキーをタップしたときに表示する操作画面を選びます（初期値：[操作画面初期設定に従う]）。

#####

- セキュリティー強化設定を有効にすると、初期操作画面はクラシックスタイル画面となり、この設定は表示されません。