ユーザーズガイド

検索

ホームプリント封筒やはがきに印刷する

# 封筒やはがきに印刷する

コンピューターで印刷を実行してから、本機に封筒やはがきをセットし、印刷を実行してください。

ここでは、定形サイズの封筒やはがきに印刷する手順を説明します。

1. アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。

2. [プリンタ:]で、印刷したいプリンターが選ばれていることを確認します。

3. [用紙サイズ:]から、[封筒]または[はがき]を選びます。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切な用紙サイズを選んでください。

   - はがきを選ぶと、[用紙種類:]が[厚紙3]に自動的に設定されます。[封筒]を選ぶと、[用紙種類:]が[封筒]に自動的に設定されます。

4. 封筒をセットする場合は、右ドアを開き、定着調節レバーを封筒の位置（一番上）まで移動します。

5. 右ドアを閉じます。

6. 印刷を実行します。

   以下の画面が表示されます。

7. 印刷面を下向きにして、封筒やはがきを手差しトレイにセットします。

   - 封筒やはがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

   #####

   - 手差しトレイに封筒やはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

   - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

   - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

8. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

9. [セット完了]をタップすると、印刷を開始します。

   - [セット完了]をタップできない場合は、プリンタードライバーと本体の用紙設定が一致しているかどうかを確認してください。また、手差しトレイにセットされている封筒またははがきを取除き、もう一度セットしなおしてください。

封筒への印刷が完了したら、手順6で移動した定着調節レバーを通常印刷の位置（一番下）へ戻してください。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。