ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPアドレスファクス
検索

# IPアドレスファクス

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [直接入力]
      - [IPアドレスファクス]

IPアドレスファクス送信の宛先情報を直接入力して指定します。

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します。） 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。

#####

- この設定は、オプションのFAXキットを装着し、IPアドレスファクス機能が有効の場合に表示されます。