ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すファクスを送信したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# ファクスを送信したい

### ファクスの送信方法を確認したい

#### ファクスを送信するには（基本的な操作の流れ）

# 送信する（基本的な操作の流れ）

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#####

- オプション設定の初期値を変更する（こちら）

#####

- 発信元情報が登録されている場合は、送信するファクスに発信元情報が自動的に付加されます。

#### 送信先ごとに発信元名を使い分けるには（［発信元設定］）

# 発信元名を変更して送信する（[発信元設定]）

- 発信元情報について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ

## 発信元情報について

発信元情報とは、本機の名前や会社名（発信元名）とファクス番号などのことで、送信するファクスに自動で付加されます。

発信元名は、初期値として設定されている発信元名が自動的に付加されます。発信元名を複数登録している場合は、初期値を変更できます。

#####

- [発信元/受信情報]（こちら）

#####

- 発信元情報を原稿内に印字する場合、発信元情報がファクスの画像の一部にかかり、画像が欠けることがあります。

## お使いになるための準備（管理者向け）

発信元名を複数登録しておくことで、送信先に応じて発信元名を使い分けることができます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [発信元設定]をタップします。

5. [発信元名]をオンにします。

6. 発信元名の一欄から、変更したい発信元名を選び、[OK]をタップします。

7. スタートキーで送信を開始します。

   ファクスには変更した発信元名が付加されます。

#####

- [発信元設定]での変更は一時的なものです。よく使う発信元名は、発信元名を登録するときに初期値として設定しておくと便利です。

### 送れなかったファクスを再送信したい

#### 自動でリダイアルするには

# ファクスを再送信する

- 自動で再送信する（オートリダイアル）
- 手動で再送信する

## 自動で再送信する（オートリダイアル）

回線や送信先の装置の問題で正常に送信できなかったときは、一定時間経過後に自動的に再送信（リダイアル）します。

#####

- [回線パラメーター設定]-[オートリダイアル回数]（こちら）

- [回線パラメーター設定]-[オートリダイアル間隔]（こちら）

#####

- リダイアルできなかったファクスを再送信する（こちら）

## 手動で再送信する

送信できなかったファクスは、再送信（リダイアル）待ちの予約ジョブとなります。

再送信待ちのジョブは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に再送信されますが、手動で再送信を実行することもできます。

1. ホーム画面で[ジョブ表示]をタップします。

2. 再送信待ちのジョブを選び、[リダイアル]をタップします。

3. [実行]をタップします。

   送信が開始されます。

#### 自動でリダイアルできなかったファクスを再送信するには

# リダイアルできなかったファクスを再送信する

- 再送信機能について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ

## 再送信機能について

再送信機能は、オートリダイアル機能でも送信できなかったファクスを本機のボックスに一定期間保存する機能です。

保存されたファクスは、ボックスから呼出してあとから再送信できます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

再送信機能を有効にします。あわせて、ボックスにファクスを保存する時間を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

ボックスモードで再送信ボックスを開き、再送信したいファクスを指定します。

操作のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### コストを抑えた送信をしたい

#### 通信を開始する時刻を指定して送信するには（タイマー送信）

# 時刻を指定して通信する（[タイマー通信]）

- タイマー通信について
- 操作の流れ

## タイマー通信について

タイマー通信は、通信を開始する時刻を設定しておくと、指定した時刻に自動的に通信を開始する機能です。

タイマー通信機能で、早朝や深夜などの電話料金割引時間帯を利用してファクス送信を予約しておくと、通信コストの削減に役立ちます。タイマー通信機能によるファクス送信は20件まで予約できます。

#####

- タイマー通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  クイックメモリー送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ファクス以外の宛先を含む同報送信

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[タイマー通信]をタップし、[ON]をタップします。

5. 通信を開始する時刻を入力し、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

   原稿の読込みが開始されます。指定した時間になると、自動的にファクス送信が開始されます。

#####

- 通信開始時刻に本機の電源がOFFの場合、ファクス送信は開始されません。電源をONにした直後にファクス送信が開始されます。

- 通信開始時刻に本機が節電状態の場合、節電状態から復帰して、ファクス送信が開始されます。

#### 支社などの中継機を経由して同報送信するには（中継配信）

# 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

- 中継配信について
- 操作の流れ

## 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

#####

- 送信先の装置（中継機）にFコード機能が備わっている必要があります。

- あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス（中継ボックス）のボックス番号と中継配信用の中継パスワードの確認が必要です。

- 中継配信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

#####

- [機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]（こちら）

#####

- ファクスの中継機として使う（[中継ボックス]）（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 中継機のファクス番号を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. [SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

   - [SUBアドレス]：中継ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：中継配信用の中継パスワードを入力します。

6. スタートキーで送信を開始します。

   中継機で受信されたファクスは、中継機で登録されている配信先へ配信されます。

### 送信先や本機の状態、回線状況に応じた送信をしたい

#### 送信先の状態を確認して送信するには（手動送信）

# 送信先の状態を確認して送信する（手動送信）

- 手動送信について
- 手動送信する

## 手動送信について

手動送信は、送信先と通話したり信号音を確認したりすることで、ファクスを受信できる状態であることを確認してから送信する方法です。

送信先が受信できる状態のときに、確実に送信できます。

#####

- 送信時の宛先2度入力機能を設定している場合、手動送信はできません。

## 手動送信する

- TELポートに接続されている電話機が使用中の場合は、受話器をセットし直すようメッセージが表示されます。電話機の使用を終了して受話器を置いてから、送信の操作を行ってください。

- 電話機から送信の操作を行いたい場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

4. オフフックキーをタップします。

   - 電話機をお使いの場合は、受話器を上げます。

5. [送信]が選ばれていることを確認し、ファクス番号を指定します。

6. 信号音が聞こえたら、スタートキーで送信を開始します。

   確認画面で[はい]をタップすると、送信が開始されます。

   - 電話機をお使いの場合は、受話器を戻します。

#### ECMモードを解除して送信するには（［ECM］）

# ECMモードを解除して送信する（[ECM]）

- ECMについて
- 操作の流れ

## ECMについて

ECM（Error Correction Mode）は、ITU-T（国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式です。

ECMに対応したファクス機の間では、送ったファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信が行われるため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。

本機は、初期設定ではECMを使った通信を行います。雑音が多い場合はECMを使わない場合と比べて、通信時間が若干長くなることがあります。通信時間を短縮したい場合は、ECMを解除して送信することもできます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、ECMで送信するかどうかを設定できます。

- ECM機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  V.34、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [回線設定]をタップします。

5. [ECM・V34]でECMをオフにして、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

#### スーパーG3モードを解除して送信するには（［V34］）

# スーパーG3モードを解除して送信する（[V34]）

- V.34について
- 操作の流れ

## V.34について

V.34は、スーパーG3のファクス通信に使われる通信方式です。

A4原稿1ページが約3秒の高速で送られるため、通信時間を短縮して、通信コストを削減できます。

本機は、初期設定ではV.34を使った通信を行います。送信先または本機がPBX回線に接続されている場合など、回線の状況によってスーパーG3モードで通信できない場合は、V.34を解除して送信することもできます。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、V.34で通信するかどうかを設定できます。

- V.34機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [回線設定]をタップします。

5. [ECM・V34]でV34をオフにして、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

#### メモリーオーバーを防ぐため、1ページ読取るごとに送信するには（［クイックメモリー送信］）

# 1ページずつ送信する（[クイックメモリー送信]）

- クイックメモリー送信について
- 操作の流れ

## クイックメモリー送信について

クイックメモリー送信は、原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始する方法です。発信元記録に総ページ数を入れることもできます。

本機は、通常、原稿をすべて読込んでメモリーに蓄積してから送信を開始しますが（メモリー送信）、クイックメモリー送信を使うことで、全体の処理時間を短縮できます。また、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

#####

- クイックメモリー送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、ファクス以外の宛先を含む同報送信

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [クイックメモリー送信]をタップします。

5. [クイックメモリー送信]をオンにします。

6. [原稿枚数指定]をオンにし、[原稿枚数]に原稿の総ページ数を入力します。

7. スタートキーで送信を開始します。

   原稿を1ページ読取ると同時に、送信が開始されます。

#### 海外などの通信状態の悪い地域へ送信するには（［海外通信モード］）

# 海外へ送信する（[海外通信モード]）

- 海外通信モードについて
- 操作の流れ

## 海外通信モードについて

海外通信モードは、伝送速度（情報を送る速さ）をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。

通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに有効です。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、海外通信モードで通信するかどうかを設定できます。

- 海外通信モード機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [回線設定]をタップします。

5. [海外通信モード]をオンにして、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

### 重要な内容のファクスを送信したい

#### 送信先のファクス番号を確認してから送信するには（［宛先確認送信］）

# 送信先のファクス番号を確認して送信する（[宛先確認送信]）

- 宛先確認送信について
- 操作の流れ

## 宛先確認送信について

宛先確認送信は、ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報（CSI）とを照合し、一致した場合にファクスを送信する機能です。

指定したファクス番号と送信先のファクス番号情報（CSI）が一致しない場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止できます。

#####

- 送信先の装置に自局のファクス番号が登録されている必要があります。

- ファクス宛先を登録するとき、[宛先確認送信]をオンにすると、登録した宛先に送信するときは常に宛先確認送信を行うことができます。ファクス宛先の登録について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [宛先確認送信]をオンにして、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

#### 親展のファクスを送信するには（［Fコード送信］）

# 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

- 親展通信について
- 操作の流れ

## 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス（親展ボックス）を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティーを強化したファクス通信ができます。

#####

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。

- あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。

- 親展通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

#####

- [機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. [SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

   - [SUBアドレス]：親展ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：親展受信用の通信パスワードを入力します。

6. スタートキーで送信を開始します。

#### 閉域受信機能で通信相手を制限している装置に送信するには（［パスワード送信］）

# パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

- パスワード送信について
- 操作の流れ

## パスワード送信について

パスワード送信は、パスワードをつけてファクスを送信する機能です。パスワードでファクスの通信相手を制限している（閉域受信機能を設定している）装置に送る場合に使います。

#####

- 送信先が閉域受信（パスワード）機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

- あらかじめ送信先の閉域受信パスワードの確認が必要です。

- パスワード送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

#####

- パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[パスワード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. 送信先の閉域受信パスワードを入力し、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。

### ポーリング用のファイルを登録したい

#### ポーリング用のファイルを登録するには（［ポーリング送信］）

# ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

- ポーリング送信について
- 操作の流れ

## ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ内蔵ハードディスクに蓄積（登録）しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

#####

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

#####

- [送信/受信設定]-[ポーリング送信後文書]（こちら）

#####

- ポーリング用のファイルを受信する（ポーリング受信）（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートキーで送信を開始します。

   ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。

#### 掲示板ボックスに用途別にポーリング用のファイルを登録するには（［ポーリング送信］）

# ポーリング用のファイルを掲示板に登録する（[ポーリング送信]）

- ポーリング送信（掲示板）について
- お使いになるための準備
- 操作の流れ

## ポーリング送信（掲示板）について

ポーリング送信（掲示板）は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ本機の掲示板ボックスに蓄積（登録）しておく機能です。

掲示板ボックスに登録したファイルは、ポーリング指示を受けると送信されます。

1つの掲示板ボックスには1ファイルだけ登録できます。掲示板ボックスは10個まで登録できるため、用途に応じた使い分けができます。

#####

- 掲示板に登録されたポーリング用のファイルは、受信側からのポーリング指示で送信されたあともボックスから削除されません。掲示板ボックスに設定されているファイルの保管期間に従います。

- ポーリング送信（掲示板）機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

#####

- 掲示板に登録されたファイルを受信する（ポーリング受信）（こちら）

## お使いになるための準備

ポーリング用のファイルを登録するための掲示板ボックスを登録します。

登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [掲示板]をタップし、ファイルを登録する掲示板ボックスのボックス番号を入力してから、[OK]をタップします。

5. スタートキーで送信を開始します。

   掲示板ボックスにファイルが登録されます。