ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティータッチパネルを調整する

# タッチパネルを調整する

- タッチパネルのタッチ位置を調整する
- タッチパネルの明るさを調整する
- 連続タップ時の動作を設定する

## タッチパネルのタッチ位置を調整する

タッチパネルのキーをタップしても正常に反応しないときは、タッチした位置の検知が正しく行われていない可能性があります。

1. [ユニバーサル]-[タッチパネル調整]をタップします。

2. スタートを押します。

3. 画面上の[+]をタップします。

   - [+]が2つ表示されている場合は、1つ目の[+]を押しながら、2つ目の[+]をタップします。

   - 調整を中断する場合は、ストップを押します。

   [+]を10回タップしたら、位置ずれの調整を開始します。

   調整前に正常に反応しなかった画面を再操作して、タッチ位置が調整されていることを確認してください。

#####

- この操作を行ってもタッチ位置を正しく検出できない場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

## タッチパネルの明るさを調整する

タッチパネルの明るさの度合い（輝度）を調整します。

1. [ユニバーサル]-[タッチパネル輝度調整]で、[低く]または[高く]をタップして調整します。

## 連続タップ時の動作を設定する

同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知するかどうかを選びます。

1. [ユニバーサル]-[連続タップ時の動作設定]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ダブルタップ] | 同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知します。 ダブルタップとして検知する間隔を5段階で変更できます（初期値：[ふつう]）。 右側のボックスをダブルタップすると、現在の設定を確認できます。
   [タップ検知抑制] | 同じキーを連続してタップしたときに、一定間隔内の2回目以降のタップを検知しないように設定できます。 意図せずにキーに連続して触れてしまった場合に、ダブルタップとして誤検知されることを防ぐために設定します。 2回目以降のタップを検知するまでの間隔を設定します（初期値：[0.1]秒）。