ユーザーズガイド

検索

ホームプリントプリンタードライバーのプリント画面について

# プリンタードライバーの[プリント]画面について

- プリント画面の表示のしかた
- 各画面で共通の項目について

## [プリント]画面の表示のしかた

1. アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。

2. [プリンタ：]で、印刷したいプリンターが選ばれていることを確認します。

   [印刷部数と印刷ページ]画面が表示されます。

## 各画面で共通の項目について

[プリント]画面で共通の設定やボタンについて説明します。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙ビュー] | 現在の設定でのページレイアウトのサンプルを表示し、印刷結果のイメージを確認できます。
[詳細情報] | 現在の設定内容を文字で表示します。
[本体情報...] | オプション装着の状態を表示します。本機と通信可能な状態で有効です。 [装置情報取得]：本機と通信してオプションの装着状態を取得します。 [SNMP設定]：本機側でSNMP Read Community Nameを変更した場合は、本機から情報を取得するときに使うRead Community Nameを入力します。 [Wake-On-Lan...]：Wake-On-Lan機能に関する設定をします。Wake-On-Lan機能を使うには、あらかじめ本機で[ErPからの復帰]（こちら）の設定が必要です。 [マジックパケット復帰]：印刷ジョブを送信する前に、本機をErPオートパワーOFF状態から通常モードに復帰させる場合は、チェックをつけます。 [MACアドレス1]：本機を有線接続のみ、または無線接続のみでお使いの場合は、本機の有線LANデバイスまたは無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合は、本機の有線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。 [MACアドレス2]：本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合に、本機の無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。 [バージョン...]：お使いのプリンタードライバーのバージョンを確認します。
[標準に戻す] | 設定内容を初期値の状態に戻します。
[キャンセル] | 変更した設定を無効（キャンセル）にして、設定画面を閉じます。
[プリント] | 変更した設定を有効にして印刷します。