ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明簡易認証サーバー登録
検索

# 簡易認証サーバー登録

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [簡易認証設定]
        - [簡易認証サーバー登録]

外部サーバー認証を導入している場合に、簡易認証に利用する認証サーバーを登録します。

2つのサーバーをグループにすることで、サーバーがダウンしたときに、もう一方のサーバーに切換えて認証を行うことができます。

第1サーバーの登録画面で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡易認証サーバー名称] | 認証サーバーの名前を入力します（半角32文字以内）。
[外部認証サーバー] | 簡易認証を連携させる外部認証サーバーを選びます（初期値：[選択なし]）。 認証が成功すると、本機でユーザーを管理するために、ユーザーの認証情報が本機に登録されます。この認証情報には、ユーザー名と外部認証サーバー名が含まれます。ここで選択した外部認証サーバー名が、ユーザー名と合わせて本機に登録されます。
[サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[389]）。
[SSL使用設定] | SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポート番号(SSL)]：必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[636]）。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。
[検索ベース1]～[検索ベース3] | 認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します（半角255文字以内）。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます（初期値：[ツリー全体]）。 [ツリー全体]：入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。 [直下1階層のみ]：入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。
[タイムアウト時間] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[認証方式] | お使いの環境に合わせて、LDAPサーバーへログインするときの認証方式を選びます（初期値：[Simple]）。 [ログイン名]：LDAP認証で使用するログイン名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：LDAP認証で使用するパスワードを入力します（半角64文字以内）。 [ドメイン名]：[認証方式]で[GSS-SPNEGO]を選んだ場合は、Active Directoryのドメイン名を入力します（半角64文字以内）。
[referral設定] | referral機能を使うかどうかを選びます（初期値：[使用する]）。
[検索属性] | LDAP検索するときに、ユーザー名の前に自動的に追加する検索属性を入力します（半角64文字以内）。属性値は、半角英字で始める必要があります（初期値：[uid]）。
[検索ディレクトリサービス] | [Active Directory]を選ぶと、認証時の検索対象をユーザーに限定できます（初期値：[その他]）。認証時の検索対象をユーザーに限定すると、サーバー側で検索対象を判別する処理が発生するため、認証時間が遅くなる場合があります。この機能は、認証サーバーがActive Directoryの場合に利用できます。

第2サーバーの登録画面で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[第2サーバー設定] | 第2サーバーを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ラウンドロビン機能] | ラウンドロビン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ラウンドロビン機能を使うと、第1サーバーと第2サーバーに交互に接続することで、サーバーの負荷を分散することができます。
[再接続設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします（初期値：[指定時間毎に接続]）。ラウンドロビン機能が有効の場合は、第2サーバーに接続できないときに第1サーバーへ接続するための設定にもなります。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、第1サーバーへ接続します。第1サーバーがダウンしている場合は、第2サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に第1サーバーがダウンしている場合、第2サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に第2サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、第1サーバーへ接続します。
第2サーバー情報 | 第2サーバーを登録します。 設定内容について詳しくは、第1サーバーの登録内容をごらんください。 第1サーバーの設定を引用して第2サーバーの設定を行うには、[第1サーバーから引用]をタップします。

#####

- 第1認証サーバーと第2認証サーバーの接続状態は、[ユーザー認証/部門管理]-[認証サーバー接続状態]-[簡易認証]で確認できます。[接続可能]と表示されている場合は、第1認証サーバーと第2認証サーバーのどちらも接続できます。