ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 TCP/IP設定1（無線LAN接続キット装着時）
検索

# TCP/IP設定1（無線LAN接続キット装着時）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1（無線LAN接続キット装着時）]

TCP/IPの設定を行うネットワークを選択します。

- [有線設定]：TCP/IPを使用して本機を有線ネットワーク環境に接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

- [無線設定]：TCP/IPを使用して本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、以下の[無線設定]の設定内容をごらんください。

[無線設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[IPv4] | 本機にIPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選びます。 [ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]または[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合、[自動設定]は表示されません。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[IPv6] | 本機のIPv6設定を表示します。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。