ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明レポート出力設定
検索

# レポート出力設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [レポート出力設定]

ファクス関連のレポートの印刷条件を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[送信結果レポート] | ファクスの送信結果を記載したレポートを印刷するタイミングを選びます（初期値：[エラー時のみ]）。 [常時]：ファクスを送信したあと、常に印刷します。 [エラー時のみ]：ファクスの送信に失敗した場合に印刷します。 [OFF]：送信結果レポートを印刷しません。
[送信結果レポート出力確認画面] | 送信結果レポートの印刷を確認する画面を、送信のたびに表示するかどうかを選びます（初期値：[表示しない]）。
[順次通信結果レポート] | 順次ポーリング受信や同報送信の結果を記載したレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[同報結果レポート出力] | 同報通信の結果を、通信したすべての宛先でまとめるか、宛先ごとに記載するかを選びます（初期値：[全宛先一括]）。
[掲示板送信結果レポート出力] | 掲示板にポーリング用のファクスを登録した記録を記載したレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[中継結果レポート] | 中継配信で送信した結果を記載したレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[送信結果レポート出力設定] | 送信結果レポート（送信結果レポート、同報通信結果レポート、ポーリング送信結果レポート、中継結果レポート、掲示板ポーリング送信結果レポート）の出力方法を選びます（初期値：[印刷]）。 [印刷]：送信結果レポートを本機で印刷します。 [E-mail通知]：送信結果レポートを任意の宛先にE-mailで送信します。あらかじめE-mail送信の設定が必要です。 [E-mail通知]を選んだ場合は、次の項目を設定します。 [通知宛先]：通知先のメールアドレスを入力します（スペースを除く半角320文字以内）。 [通知先優先設定]：ユーザー認証を導入している場合に、通知先を選びます（初期値：[通知宛先]）。[ユーザー宛先]を選ぶと、本機にログインしてファクスの送信を実行したユーザーのメールアドレスに通知します。ユーザーのメールアドレスが登録されていない場合は、[通知宛先]で登録した宛先に通知します。[通知宛先]を選ぶと、常に[通知宛先]で登録した宛先に通知します。 [レポートファイル添付]：送信結果レポートをファイルに変換してE-mailに添付するかどうかを選びます（初期値：[添付する]）。 [レポート内画像設定]：送信結果レポートに、送信した原稿の1ページ目を表示するかどうかを選びます（初期値：[画像あり]）。 [レポートファイル形式]：送信結果レポートをE-mailに添付するときのファイル形式を選びます（初期値：[PDF]）。
[通信管理レポート] | 通信管理レポートを印刷するタイミングを選びます（初期値：[100通信ごと]）。 [OFF]：通信管理レポートを印刷しません。 [毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。 [100通信ごと]：100通信ごとに印刷します。 [100/毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。さらに100通信ごとにも印刷します。
[中継依頼受付レポート] | 中継局としてファクスを受信したときに、レポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[PC-FAX送信エラーレポート] | コンピューターからファクスドライバーによるPC-FAX送信ジョブを正常に受信できなかったときに、レポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[OFF]）。
[予約レポート] | タイマー通信機能を使って通信を予約したときに、レポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[親展受信レポート] | 親展受信の結果を記載したレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。
[備考欄印字設定] | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ユーザー名／部門名を通信管理レポートの備考欄に印字するかどうかを選びます（初期値：[通常印字]）。 [通常印字]：回線の状態や送信時の設定を印字します。 [ユーザー名印字]：ユーザー認証のユーザー名を印字します。 [部門名印字]：部門認証の部門名を印字します。
[ネットワークファクス受信エラーレポート] | インターネットファクスやIPアドレスファクスで受信に失敗したときに、レポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。 この設定は、インターネットファクスまたはIPアドレスファクスが有効の場合に表示されます。
[ジョブ番号表示] | 印刷するレポートにジョブ番号を表示する場合は、[表示する]を選びます（初期値：[表示しない]）。 対象となるのは次のレポートです。 通信管理レポート 送信管理レポート 受信管理レポート 送信結果レポート 同報結果レポート
[MDNメッセージ] | インターネットファクスが相手の装置に届いたことをお知らせするレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[ON]）。 この設定は、インターネットファクスが有効の場合に表示されます。
[DSNメッセージ] | インターネットファクスが、相手のメールサーバーに届いたことをお知らせするレポートを印刷する場合は、[ON]を選びます（初期値：[OFF]）。 この設定は、インターネットファクスが有効の場合に表示されます。
[正常受信メール本文印刷] | インターネットファクスを受信したあとに、正常に受信したことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます（初期値：[印刷する]）。 レポートには、インターネットファクスの件名と本文が印刷されます。 この設定は、インターネットファクスが有効の場合に表示されます。
[凡例表示設定] | 印刷するレポートに凡例を表示する場合は、[表示する]を選びます（初期値：[表示する]）。 凡例を表示しないと、送信した原稿の画像を、より大きな領域に表示することができます。