ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール使用回線の設定をする

# 使用回線の設定をする

電話回線の種類（ダイアル方式）や、ファクスの受信方式など、本機でファクス機能を使うための環境を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ダイアル方式] | お使いの環境に合わせて、回線の種類を選びます（初期値：[PB]）。
[受信方式] | ファクスの受信方法を選びます（初期値：[自動受信]）。 [自動受信]：送信元がファクスのときは自動的に受信を開始します。 [手動受信]：手動でファクスの受信を指示します。本機に電話機を接続し、電話として使う機会が多い場合などに選びます。
[着信回数設定] | ファクスを自動受信する場合に、必要に応じて、受信を開始するまでの呼出音の回数を変更します（初期値：[2]回）。
[オートリダイアル回数] | ファクスを正常に送信できなかった場合、本機は一定時間経過後に自動的にリダイアルします。必要に応じて、リダイアルの回数を変更します（初期値：[3]回）。
[オートリダイアル間隔] | [オートリダイアル回数]を設定したときに、必要に応じて、リダイアルの間隔を変更します（初期値：[3]分）。
[手動受信時V34設定] | ファクスを手動受信するとき、V.34機能を解除する場合は、ONにします（初期値：オフ）。
[TEL/FAX自動切換え] | 本機に電話機を接続してお使いの環境で、TEL/FAX自動切換え機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知し、着信がファクスのときは、自動的にファクスの受信を開始します。 [外部TEL呼出モニター音]：電話機の回線上の音をスピーカーから鳴らす場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [外部TEL呼出時間]：必要に応じて、電話機の呼出音を鳴らす時間の長さを変更します（初期値：[20]秒）。 [TEL/FAX切換え時の音声応答]：TEL/FAX切換え時に音声メッセージを流すかどうかを選びます（初期値：[音声応答あり]）。
[外部電話切離し] | 本機に電話機を接続してお使いの環境で、ファクスの着信時に電話機を鳴らさない場合は、オンにします（初期値：オフ）。オフにすると、ファクスの着信時にも電話機が鳴ります。
[留守番電話接続設定] | 本機に電話機を接続してお使いの環境で、留守番電話機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知し、着信がファクスのときは自動的にファクスの受信を開始します。電話のときは留守番電話メッセージを再生します。
[回線モニター音] | ファクス通信時に回線上の通信音をモニターする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[回線モニター音レベル(送信)] | ファクス送信時の回線のモニター音レベルを設定します（初期値：[3]）。 ファクス通信を行う場合、本機と相手機双方が送受信音を発するため、本機で送信・受信どちらかのモニター音レベルを[0]に設定しても、モニター音を消すことはできません。モニター音を消したい場合は、[回線モニター音レベル(送信)]と[回線モニター音レベル(受信)]の両方を[0]に設定するか、[回線モニター音]をオフに設定してください。
[回線モニター音レベル(受信)] | ファクス受信時の回線のモニター音レベルを設定します（初期値：[4]）。 ファクス受信時の音をモニターする場合は、相手機（交換機やTAも含む）が出す音をモニターします。
[ポーズ時間] | 必要に応じて、ポーズを入力したときの待ち時間を変更します（初期値：[1]秒）。