ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPアドレスファクスの使用環境を設定する

# IPアドレスファクスの使用環境を設定する

- 設定の流れ
- IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

## 設定の流れ

IPアドレスファクスは、企業内ネットワークなど、限られたネットワーク内でファクスを送受信します。宛先はIPアドレスのほかに、ホスト名やメールアドレスでも送受信できます。

通信には、SMTPプロトコルを使います。本機のメールサーバー（SMTP）機能で通信するため、送信先のIPアドレスを指定して通信する場合は、サーバーが必要ありません。

IPアドレスファクスを使う場合は、次の手順で設定してください。

- IPアドレスファクスを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- IPアドレスファクスを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. IPアドレスファクス送受信の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を設定する（こちら）

   - カラー送信するときの圧縮形式の初期値を設定する（こちら）

## IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

IPアドレスファクス機能を使うための設定をします。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]ｰ[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPアドレスファクス機能設定] | IPアドレスファクスを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP送信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
   [接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60秒]）。

3. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP受信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMTP受信機能] | SMTP受信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
   [接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[300]秒）。

4. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[発信元/ファクスID登録]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [デフォルト] | 発信元名の初期値を選びます。 初期値に設定した発信元名は、ファクスを送信するときに、自動的に付加されます。
   [発信元名] | 登録した発信元名を表示します。
   [編集] | 発信元名を20件まで登録できます。 送信先に応じて、発信元名を使い分けたいときに登録します。 [登録No.]：登録番号を表示します。 [発信元名]：発信元名を入力します（半角30文字／全角15文字以内）。
   [削除] | 登録されている発信元名を削除します。

5. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[IPアドレスファクス動作設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [動作モード] | お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます（初期値：[モード1]）。 [モード1]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 [モード2]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式（Profile-Cフォーマット）で行われます。
   [カラー原稿の送信] | [動作モード]で[モード2]を選んだ場合に、カラー送信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可する]）。 ダイレクトSMTP規格のカラー受信ができない機種に送信する場合に[許可しない]を選びます。