ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IP-FAX(T38)詳細設定
検索

# IP-FAX(T38)詳細設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [ネットワークファクス設定]
        - [IP-FAX(T38)詳細設定]

IPファクス（SIP）の通信に使用するポート番号と通信のタイムアウト時間を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[10000]）。 使用できる回線の数だけ、ポート番号を設定します。
[タイムアウト時間] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

#####

- この設定は、オプションのFAXキットとi-Option LK-117を装着している場合に表示されます。