ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールユーザー名だけの認証で印刷する（簡易認証）

# ユーザー名だけの認証で印刷する（簡易認証）

- 設定の流れ
- 簡易認証を許可する
- 簡易認証サーバーを登録する
- SSLで通信する

## 設定の流れ

ユーザー認証を導入している場合に、簡易認証を許可すると、プリンタードライバーを使って印刷するとき、ユーザー名だけの認証（パスワードなし）で印刷できます。

簡易認証を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 簡易認証を許可する（こちら）

2. お使いの環境に合わせて設定する

   - 簡易認証サーバーを登録する（こちら）

   - SSLで通信する（こちら）

## 簡易認証を許可する

簡易認証を許可するかどうかを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証設定]で、次の設定をします。

機能 | 説明
--- | ---
[簡易認証設定] | 簡易認証を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#####

- 簡易認証を許可する場合、本体装置認証、外部サーバー認証、拡張サーバー認証での本機へのログインユーザー名は、WindowsのログインIDと一致している必要があります。

## 簡易認証サーバーを登録する

外部サーバー認証を導入している場合は、ユーザー名をLDAPサーバーに問合せ、本機へのアクセス許可を受ける必要があります。このLDAPサーバーを、簡易認証サーバーと呼びます。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証サーバー登録]-[編集]をクリックします。

2. [第1サーバー]の[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [簡易認証サーバー名称] | 認証サーバーの名前を入力します（半角32文字以内）。
   [外部認証サーバー] | 簡易認証を連携させる外部認証サーバーを選びます（初期値：[選択なし]）。 認証が成功すると、本機でユーザーを管理するために、ユーザーの認証情報が本機に登録されます。この認証情報には、ユーザー名と外部認証サーバー名が含まれます。ここで選択した外部認証サーバー名が、ユーザー名と合わせて本機に登録されます。
   [サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[389]）。
   [検索ベース1]～[検索ベース3] | 認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します（半角255文字以内）。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます（初期値：[ツリー全体]）。 [ツリー全体]：入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。 [直下1階層のみ]：入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。
   [タイムアウト時間] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
   [認証方式] | お使いの環境に合わせて、LDAPサーバーへログインするときの認証方式を選びます（初期値：[Simple]）。 [ログイン名]：LDAP認証で使用するログイン名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：LDAP認証で使用するパスワードを入力します（半角64文字以内）。 [ドメイン名]：[認証方式]で[GSS-SPNEGO]を選んだ場合は、Active Directoryのドメイン名を入力します（半角64文字以内）。
   [referral設定] | referral機能を使うかどうかを選びます（初期値：[使用する]）。
   [検索属性] | LDAP検索するときに、ユーザー名の前に自動的に追加する検索属性を入力します（半角64文字以内）。属性値は、半角英字で始める必要があります（初期値：[uid]）。
   [検索ディレクトリサービス] | [Active Directory]を選ぶと、認証時の検索対象をユーザーに限定できます（初期値：[その他]）。認証時の検索対象をユーザーに限定すると、サーバー側で検索対象を判別する処理が発生するため、認証時間が遅くなる場合があります。この機能は、認証サーバーがActive Directoryの場合に利用できます。

3. 必要に応じて、[第2サーバー]の[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [第2サーバー設定] | 第2サーバーを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [ラウンドロビン機能] | ラウンドロビン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ラウンドロビン機能を使うと、第1サーバーと第2サーバーに交互に接続することで、サーバーの負荷を分散することができます。
   [再接続設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします（初期値：[指定時間毎に接続]）。ラウンドロビン機能が有効の場合は、第2サーバーに接続できないときに第1サーバーへ接続するための設定にもなります。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、第1サーバーへ接続します。第1サーバーがダウンしている場合は、第2サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に第1サーバーがダウンしている場合、第2サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に第2サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、第1サーバーへ接続します。
   第2サーバー情報 | 第2サーバーを登録します。 設定内容について詳しくは、第1サーバーの登録内容をごらんください。 第1サーバーの設定を引用して第2サーバーの設定を行うには、[第1サーバーから引用]をタップします。

#####

- 第1認証サーバーと第2認証サーバーの接続状態は、[ユーザー認証/部門管理]-[認証サーバー接続状態]-[簡易認証]で確認できます。[接続可能]と表示されている場合は、第1認証サーバーと第2認証サーバーのどちらも接続できます。

## SSLで通信する

お使いの環境でSSLを導入している場合は、SSLを有効にします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証サーバー登録]-[編集]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL使用設定] | SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポート番号(SSL)]：必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[636]）。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。