ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IEEE802.1X認証設定
検索

# IEEE802.1X認証設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [IEEE802.1X認証設定]
        - [IEEE802.1X認証設定]

本機でIEEE802.1X認証を使うための設定をします。この設定は、[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]以外に設定されている場合に表示されます。

設定 | 説明
--- | ---
[IEEE802.1X認証設定] | IEEE802.1X認証を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[認証状態] | 本機のIEEE802.1X認証の状態を表示します。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。
[設定値リセット] | 現在の設定値をリセットします。