ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPsecで通信する

# IPsecで通信する

お使いの環境でIPsecを導入している場合に設定します。

IPsecは、暗号化技術を利用して、IPパケット単位でデータの改ざんやデータの漏洩を防止する技術です。ネットワーク層で暗号化を行うため、暗号化をサポートしていない上位層のプロトコルや、暗号化に対応していないアプリケーションを使っても、安全に通信できます。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. [IPsec設定]の[IKEv1]または[IKEv2]で[編集]をクリックし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [暗号化アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、暗号化アルゴリズムを選びます。
   [認証アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、認証アルゴリズムを選びます。
   [暗号鍵有効時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵を、安全に生成するために、共通鍵の有効時間を設定します（初期値：[28800]秒）。 有効時間が経過すると、新しい鍵が生成されるため、セキュリティーを確保できます。
   [Diffie-Hellman Group] | Diffie-Hellmanグループを選びます（初期値：[グループ2]）。
   [ネゴシエーションモード] | ネゴシエーションモードを選びます（初期値：[Main Mode]）。[IKEv2]では設定できません。

3. [IPsec設定]の[SA]で[登録]をクリックし、SA（Security Association）を登録します。

   - SAは10グループまで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [名称] | SA設定の名前を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
   [カプセル化モード] | IPsecの動作モードを選びます（初期値：[トランスポート]）。
   [セキュリティープロトコル] | セキュリティープロトコルを選びます。
   [鍵交換方式] | 通信の暗号化に使う共通鍵を安全に生成するときの、鍵交換方式を設定します（初期値：[IKEv1]）。
   [トンネルエンドポイント] | [カプセル化モード]で[トンネルモード]を選んだ場合に、通信相手先となるIPsecゲートウェイのIPアドレスを入力します。
   [確立後の破棄時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵の有効時間を入力します（初期値：[3600]秒）。
   [IKE設定] | このSAで使う、IKEの設定をします。[鍵交換方式]で[IKEv1]または[IKEv2]を選んだ場合に設定します。 [認証方式]：認証方式を選びます。 [Localの認証方式]：[鍵交換方式]で[IKEv2]を選んだ場合に、本機の認証方式を選びます。 [Peerの認証方式]：[鍵交換方式]で[IKEv2]を選んだ場合に、通信の相手先を認証する方式を選びます。 [ESN]：64ビットの拡張シーケンス番号を適用する場合は、オンにします。 [Replay Detection]：リプレイ防御を有効にする場合は、オンにします。 [ESP暗号化アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP暗号化アルゴリズムを設定します。 [ESP認証アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP認証アルゴリズムを設定します。 [AH認証アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[AH]を選んだ場合は、AH認証アルゴリズムを設定します。 [Perfect Forward Secrecy]：IKEの強度を上げたい場合は、オンにします。オンにすると、通信にかかる時間が長くなります。

4. [IPsec設定]の[通信相手先]で[登録]をクリックし、本機の通信相手を登録します。

   - 通信相手先は10件まで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [通信相手先] | 通信相手先を登録する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [名称] | 通信相手先の名前を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
   [IPアドレス指定] | 通信相手先のアドレスの指定方法を選びます。選んだ指定方法に合わせて、通信相手先のIPアドレスを指定します。
   [Pre-Shared Key文字列] | 通信の相手と共有するPre-Shared Key文字列をASCIIコード（128文字以内）またはHEXコード（256文字以内）で入力します。 通信相手と同じ文字列を設定します。
   [Key-ID文字列] | Pre-Shared Keyに指定する、Key-IDを入力します（128バイト以内）。

5. [IPsec設定]の[プロトコル指定]で[登録]をクリックし、IPsec通信を行うプロトコルを指定します。

   - プロトコル指定は10項目まで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [プロトコル指定] | プロトコル指定を登録する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [名称] | プロトコル指定のグループ名を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
   [プロトコル識別] | IPsec通信を行うプロトコルを選びます（初期値：[指定なし]）。
   [ポート番号] | [プロトコル識別]で[TCP]または[UDP]を選んだ場合に、IPsec通信を行うポート番号を設定します。
   [ICMPメッセージタイプ] | [プロトコル識別]で[ICMP]を選んだ場合に、ICMPメッセージの種類を指定します。
   [ICMPv6メッセージタイプ] | [プロトコル識別]で[ICMPv6]を選んだ場合に、ICMPメッセージの種類を指定します。

6. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec使用設定]を選び、[OK]をクリックします。

7. [IPsec使用設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPsec] | IPsecを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [Dead Peer Detection] | 通信相手から一定期間内に応答がない場合に、通信相手とのSAを削除します。応答がない通信相手に対して、生存確認の情報を送信するまでの時間を選びます（初期値：[15]秒）。
   [Cookie] | サービス妨害攻撃に対して、Cookieを使った防御を有効にするかどうかを選びます（初期値：[無効]）。
   [ICMP通過] | ICMP（Internet Control Message Protocol）に、IPsecを適用するかどうかを選びます（初期値：[無効]）。ICMPにIPsecを適用せず、ICMPパケットを通過させるには[有効]を選びます。
   [ICMPv6通過] | ICMPv6（Internet Control Message Protocol for IPv6）に、IPsecを適用するかどうかを選びます（初期値：[無効]）。ICMPv6にIPsecを適用せず、ICMPv6パケットを通過させるには、[有効]を選びます。
   [Default action] | IPsec通信が有効なときに、[IPsecポリシー]に合致する設定がなかった場合の動作を選びます（初期値：[通過]）。[IPsecポリシー]の設定に合致しないIPパケットを破棄したい場合は、[破棄]を選びます。
   [証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。

8. [IPsec使用設定]の[IPsecポリシー]で[登録]をクリックし、次の設定をします。

   - IPパケットの条件を指定して、それぞれの条件に合致したIPパケットを通過させたり、許可させたりできます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPsecポリシー] | IPsecポリシーを使うかどうかを選びます（初期値：[使用しない]）。
   [名称] | IPsecポリシーの名前を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
   [通信相手先] | 通信相手先の設定を選びます。[IPsec設定]の[通信相手先]で登録した設定から選びます。
   [プロトコル指定] | プロトコルを選びます。[IPsec設定]の[プロトコル指定]で登録した設定から選びます。
   [IPsec設定] | SAの設定を選びます。[IPsec設定]の[SA]で登録した設定から選びます。
   [通信方向] | IPsecの通信方向を選びます。
   [action] | 指定した条件に合致したIPパケットに対する動作を選びます。 [保護]：条件に合致したIPパケットを保護します。 [通過]：条件に合致したIPパケットを保護しません。 [破棄]：条件に合致したIPパケットを破棄します。 [拒否]：条件に合致したIPパケットを拒否します。

9. [IPsec]の[通信確認]で、設定した内容で、通信相手先に正しく接続できることを確認します。

   - [IPアドレス]に通信相手先のIPアドレスを入力し、[接続確認]をクリックします。