ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すプリント機能を使いこなしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# プリント機能を使いこなしたい

### どなたでも変更できる設定

#### 原稿に合わせて画質設定のモードを選ぶには（［画質設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくするには（［エッジ強調］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 画像に光沢をつけて印刷するには（［光沢モード］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 印刷濃度を抑え、トナー消費量を節約するには（［トナー節約］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 印刷ジョブの実行中に次のジョブを受信したとき、次のジョブをストレージに保存するかどうかを設定するには（［スプール設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 指定した用紙が給紙トレイにない場合に近いサイズの用紙に印刷するかどうかを設定するには（［用紙サイズ変換］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページを印刷するには（［バナーシート設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 600dpiの解像度で印刷するときの、線幅の補正のしかたを設定するには（［線幅補正(600dpi)］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 背景がグレーのときに線幅が太く見えるのを抑止するには（［グレー背景線幅補正］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### PDF、PPML、OOXMLファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するには（［小さめ印刷］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### OOXMLファイルをダイレクト印刷するときに、印刷画質と印刷速度のどちらを優先するかを選ぶには（［OOXML印刷モード］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 用紙を折り加工するには（［紙折り設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### 中折り/三つ折りするとき、一度に折り加工する単位を設定するには（［中折り/三つ折り　折り単位設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[紙折り設定] | 折り加工する場合は、折り方を選びます（初期値：[しない]）。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を選びます（初期値：[部単位]）。 [ページ単位設定]：[ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。

#####

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
  [ステープル]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に表示されます。
  [パンチ]

- 以下の設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。
  [紙折り設定]、[中折り/三つ折り　折り単位設定]

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

#### XPS/OOXMLファイルをダイレクト印刷するときに、デジタル署名を検証するかどうかを設定するには（［XPS/OOXMLデジタル署名検証］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [セキュリティー設定]

XPS/OOXML/PDFファイルを本機で直接印刷するときの、セキュリティー設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[XPS/OOXML/PDFデジタル署名検証] | デジタル署名が付加されたXPS/OOXML（docx、xlsx、pptx）/PDFファイルを印刷するときに、デジタル署名を検証する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、署名が無効なときは印刷しません。

#### ダイレクト印刷するときの、OOXML印刷設定の初期値を変更するには（［OOXML印刷設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [OOXML印刷設定]

OOXMLファイルを本機で直接印刷するときの、印刷設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます（初期値：[現在のシート]）。
[用紙サイズ] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙種類] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[自動]）。

#### ダイレクト印刷するときの、ページ割付設定の初期値を変更するには（［ページレイアウト設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [ページレイアウト設定]

本機で直接印刷するときの、ページ割付設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ページ割付数] | 1枚の用紙に割付けるページ数を設定します。 [行数]：1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [列数]：1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。
[集約順] | ページの配置順を選びます（初期値：[横順]）
[集約方向] | ページの配置方向を選びます（初期値：[左上から右下]）。
[ページ間隔] | 行方向と列方向のページの間隔を設定します（初期値：[0 mm]）。
[ページ余白] | 上下左右のページの余白を設定します（初期値：[0 mm]）。
[ページ倍率] | 任意の倍率を指定してページを拡大または縮小します（初期値：[自動]）。
[ページ枠] | ページ間に境界線を印字するかどうかを選びます（初期値：[印刷しない]）。

#### 本機の設定情報のレポートやフォントリストを印刷するには（［情報の印刷］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [情報表示]
      - [情報の印刷]

フォント情報や設定情報などを印刷できます。

#### TIFF、JPEG、PDFファイルをダイレクト印刷するときの、用紙サイズの決定方法を変更するには（［TIFF設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [TIFF設定]

TIFF、JPEG、PDF形式のファイルを本機で直接印刷するときの用紙設定をします。USBメモリーから印刷する場合や、Web Connectionのダイレクトプリント機能で印刷する場合に適用されます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動用紙選択] | 印刷する用紙サイズの決定方法を選びます（初期値：[自動]）。 [自動]：TIFF/JPEG（JFIF）/PDFを印刷する場合に、画像と同じサイズの用紙に印刷します。 ただし、JPEG（EXIF）の場合は、[基本設定]-[用紙サイズ]で設定した用紙サイズに合わせて、画像を拡大または縮小して印刷します。 [優先用紙サイズ]：[基本設定]-[用紙サイズ]で設定したサイズの用紙に印刷します。

#### コンピューターからの長尺紙印刷を許可するには（［長尺紙印刷］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [長尺紙印刷]

プリンター機能の長尺紙印刷を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可しない]）。

[許可する]を選び、長尺紙印刷のジョブ待ち状態に移行したら、コンピューターから印刷を指示します。

#####

- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下の印刷ジョブ（長尺紙を除く）は受信できます。
  コンピューターからの印刷：通常印刷、セキュリティー印刷、ボックス保存、ボックス保存＆印刷、確認印刷、認証＆プリント
  Web Connectionからのダイレクトプリント：通常印刷、セキュリティー印刷、ボックス保存、確認印刷、認証＆プリント

- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下のファクスジョブは受信できます。
  G3ファクス、インターネットファクス、IPアドレスファクス、IPファクス（SIP）、PC-FAX

- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態が解除されるまで、以下のジョブは実行待ちとなります。
  転送ファクス、ファクスの中継配信、ファクスのTSI受信振分け、ファクスのタイマー通信、PC-FAX送信

- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときは、以下の操作はできません。
  Web Connectionからのボックス内のファイルの印刷／送信／ダウンロード、WSDスキャン、TWAINスキャン

### 管理者だけが変更できる設定

#### プリントデータを受信したときの、印刷を開始するタイミングを変更するには（［受信印刷出力］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [出力設定]
        - [受信印刷出力]

プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[プリンター] | プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。
[ファクス] | ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。

#### USB接続時の通信のタイムアウト時間を変更するには（［USBタイムアウト］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [インターフェース設定]

本機とコンピューターの通信のタイムアウト時間を変更できます。ネットワーク通信とUSB通信とで、タイムアウトの時間を別々に変更できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ネットワークタイムアウト] | 本機とコンピューターをネットワーク接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[USBタイムアウト] | 本機とコンピューターをUSB接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

#### ネットワーク接続時の通信のタイムアウト時間を変更するには（［ネットワークタイムアウト］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [インターフェース設定]

本機とコンピューターの通信のタイムアウト時間を変更できます。ネットワーク通信とUSB通信とで、タイムアウトの時間を別々に変更できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ネットワークタイムアウト] | 本機とコンピューターをネットワーク接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[USBタイムアウト] | 本機とコンピューターをUSB接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

#### XPS/OOXMLファイルの印刷中にエラーが発生したとき、エラー情報を印刷するかどうかを設定するには（［XPS/OOXMLエラー印刷］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [セキュリティー設定]

XPS/OOXMLファイルを本機で直接印刷するときの、セキュリティー設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[XPS/OOXMLエラー印刷] | XPS/OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルの印刷エラー時にエラー情報を印刷する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### Windowsプリンタードライバーからの装置情報の取得を、パスワードで制限するには（［装置情報取得用アカウント設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [装置情報取得用アカウント設定]

プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限できます。

設定 | 説明
--- | ---
[装置情報取得用アカウント設定] | プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [パスワード]：装置情報の取得を制限するパスワードを入力します（スペースと"を除く半角8文字以内）。プリンタードライバーで装置情報を取得するユーザーに、ここで入力したパスワードを連絡してください。

#### セキュリティー印刷機能を使った印刷だけを許可するには（［セキュリティー印刷のみ許可］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [セキュリティー詳細]
        - [セキュリティー印刷のみ許可]

本機が受付ける印刷ジョブをセキュリティー印刷に限定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

オンにすると、セキュリティー印刷以外の印刷ジョブは破棄されます。

#### 認証パスワードを暗号化するための暗号化ワードを変更するには（［ドライバーパスワードﾞ暗号化設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [ドライバーパスワード暗号化設定]

プリンタードライバーを使って印刷するときに、ユーザーパスワードや部門パスワードのような認証パスワードを暗号化するための、暗号化ワードを変更します（初期値：[出荷時を使用]）。

- [ユーザー定義]：暗号化ワードを独自に設定する場合に選びます。[暗号化ワードの設定]をタップし、暗号化ワードを入力します（半角20文字）。ここで入力した暗号化ワードと同一の暗号化ワードを、プリンタードライバーでも設定してください。

- [出荷時を使用]：本機に出荷時に設定されている暗号化ワード（共通鍵）を使います。

#### 1200dpiの印刷データを受信したときの動作を設定するには（1200dpi文書受信時動作）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。

プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[1200dpi文書受信時動作] | 1200 dpiの印刷データを受信したときの動作を選びます（初期値：[600dpi変換]）。

#### コンピューターからPCLドライバーで印刷するときの画質を本機で調整したい（［PCL設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [PCL設定]

コンピューターから印刷するときに、PCLドライバーで設定されている画質調整の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[彩度] | コンピューターから印刷するときの彩度を調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されている彩度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[カラーバランス] | コンピューターから印刷するときのカラーバランスを調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されているカラーバランスの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

#### コンピューターからPSドライバーで印刷するときの画質を本機で調整したい（［PS設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [プリンター設定]
      - [PS設定]

コンピューターから印刷するときに、PSドライバーで設定されている画質調整の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[彩度] | コンピューターから印刷するときの彩度を調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されている彩度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[カラーバランス] | コンピューターから印刷するときのカラーバランスを調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されているカラーバランスの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。