ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール受信したファクスの解像度に応じて画質を調整する

# 受信したファクスの解像度に応じて画質を調整する

受信したファクスを印刷するときに、受信したファクスの解像度に応じて、どのように印刷を行うかを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[G3ファクス印字画質設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[低解像度] | 受信したファクスの解像度が低いときに、画質を優先して印刷するか、傾き補正レベルを下げて速度を優先して印刷するかを選びます（初期値：[画質優先]）。 [画質優先]を選ぶと、画質の補正を行います。
[高解像度] | 受信したファクスの解像度が高いときに、画質を優先して印刷するか、傾き補正レベルを下げて速度を優先して印刷するかを選びます（初期値：[傾き補正レベル：低]）。 [画質優先]を選ぶと、画質の補正を行います。ただし、高解像度のファクスの場合は、低解像度のファクスに比べて、画質補正の効果が低くなります。