ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスステープルカートリッジの交換

# ステープルカートリッジの交換

- フィニッシャー FS-539／フィニッシャー FS-539 SDの場合
- フィニッシャーFS-533の場合

## フィニッシャー FS-539／フィニッシャー FS-539 SDの場合

1. フィニッシャーの前ドアを開きます。

2. ステープルカートリッジのロックを解除します。

3. ステープルカートリッジを取出します。

4. ステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。

5. 新しい針ケースをステープルカートリッジに取付けます。

6. ステープルカートリッジを取付けます。

7. フィニッシャーの前ドアを閉じます。

#####

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャーFS-533の場合

1. ロック解除レバーをつまみ、フィニッシャーをスライドさせます。

2. パンチキット解除レバー[FS2]を矢印方向に引き、パンチキットを開きます。

3. ステープルカートリッジのロックを解除します。

4. ステープルカートリッジを取出します。

5. ステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。

6. 新しい針ケースをステープルカートリッジに取付けます。

7. ステープルカートリッジを取付けます。

8. パンチキットを閉じます。

9. フィニッシャーを閉じます。

#####

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。