ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証装置設定
検索

# 認証装置設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証装置設定]

オプションの認証装置を使ったユーザー認証を導入する場合に、認証時の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[認証装置設定] | 生体認証の動作を設定します。 [報知音]：指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らす場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[1対多認証]）。 [1対多認証]：指を置くだけでログインします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 [1対多認証+PINコード認証]：PINコードを入力して指を置くことでログインします。VLANを設定している場合に表示されます。
[ログアウト設定] | 原稿の読込み終了後、自動的にログアウトする場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#####

- この設定は、オプションの認証装置を装着している場合に表示されます。