ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプション構成

# オプション構成

- オプション構成一覧
- その他のオプション構成一覧
- 前面
- 側面／背面

## オプション構成一覧

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体と呼びます。
2 | オリジナルカバー OC-513 | セットした原稿が動かないように押さえることができます。 本文中ではオリジナルカバーと呼びます。
3 | 自動両面原稿送り装置 DF-633 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
4 | FAXキット FK-513 | 本機をファクス機として使えます。
5 | クリーンユニット CU-101 | 本機内で発生した微細な粒子（UFP）を捕集し、本機外への排出を抑えます。 クリーンユニット CU-101を装着するには、取付けキット MK-748が必要です。
6 | 取付けキット MK-748 | クリーンユニット CU-101を本機に取付ける場合に必要です。
7 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-515が必要です。 取付けのため、ローカル接続キット EK-608またはローカル接続キット EK-609が必要です。 本文中では指静脈生体認証装置と呼びます。
8 | 認証装置 AU-201S | ICカード/NFC対応Android端末に記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-201Sを設置するには、取付けキット MK-735が必要です。ワーキングテーブル WT-515に設置することもできます。 取付けのため、ローカル接続キット EK-608またはローカル接続キット EK-609が必要です。 本文中ではICカード認証装置と呼びます。
9 | ワーキングテーブル WT-515 | 認証装置 AU-102または認証装置 AU-201Sを設置する場合に使います。
10 | キーパッド KP-101 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアキーで本機の操作や数字の入力ができます。
11 | 専用デスク DK-518 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
12 | 給紙キャビネット PC-418 | A4サイズで2500枚までの用紙をセットできます。 本文中ではLCT（内蔵）と呼びます。
13 | 給紙キャビネット PC-218 | 上段・下段にそれぞれ500枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段給紙キャビネットと呼びます。
14 | 給紙キャビネット PC-118 | 上段には500枚までの用紙をセットし、下段は収納ボックスとして使えます。 本文中では1段給紙キャビネットと呼びます。
15 | フィニッシャー FS-539 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539を装着するには、中継搬送ユニット RU-514と2段目排紙ユニット MK-603が必要です。また、給紙キャビネット PC-118/PC-218/PC-418のいずれか、または専用デスク DK-518を本機に装着する必要があります。
16 | フィニッシャー FS-539 SD | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープル、紙折り、中とじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539 SDを装着するには、中継搬送ユニット RU-514と2段目排紙ユニット MK-603が必要です。また、給紙キャビネット PC-118/PC-218/PC-418のいずれか、または専用デスク DK-518を本機に装着する必要があります。
17 | パンチキット PK-524 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SDに装着します。 パンチ穴をあけることができます。
18 | 中継搬送ユニット RU-514 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SDを本機に取付ける場合に必要です。
19 | フィニッシャー FS-533 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-533を装着するには、取付けキット MK-602、2段目排紙ユニット MK-603が必要です。
20 | 取付けキット MK-602 | フィニッシャー FS-533を本機に取付ける場合に必要です。
21 | パンチキット PK-519 | フィニッシャー FS-533に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
22 | セパレーター JS-506 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。 セパレーター JS-506を装着するには、2段目排紙ユニット MK-603が必要です。
23 | 2段目排紙ユニット MK-603 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SD/FS-533、 セパレーター JS-506を本機に取付ける場合に必要です。

## その他のオプション構成一覧

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | ローカル接続キット EK-608 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 また、認証装置 AU-102、認証装置 AU-201Sを使う場合にも必要です。 スピーカーとUSBポートが増設されます。 本文中ではローカル接続キットと呼びます。
2 | ローカル接続キット EK-609 | 音声ガイド機能、Bluetooth LE対応のiOS端末との連携機能を使う場合に装着します。 また、認証装置 AU-102、認証装置 AU-201Sを使う場合にも必要です。 スピーカー、USBポート、Bluetooth LE通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キットまたはローカル接続キット（音声ガイド／Bluetooth LE対応）と呼びます。
3 | i-Option LK-102 | PDF処理機能を追加できます。
4 | i-Option LK-104 | 音声ガイド機能を追加できます。
5 | i-Option LK-105 | サーチャブルPDF機能を追加できます。
6 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
7 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加できます。
8 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。このオプションを導入するとOCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。
9 | i-Option LK-110 | DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 このオプションは、i-Option LK-102とi-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。このオプションを購入する場合、i-Option LK-102とi-Option LK-105を購入する必要はありません。 追加できる機能について詳しくは、こちらをごらんください。
10 | i-Option LK-111 | ThinPrint機能を追加できます。
11 | i-Option LK-114 | ユビキタスプリント機能を追加できます。
12 | i-Option LK-115 | TPM（Trusted Platform Module）を追加できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。
13 | i-Option LK-116 | ウィルススキャン機能を追加できます。
14 | i-Option LK-117 | IPファクス（SIP）機能を追加できます。
15 | アップグレードキット UK-221 | 無線ネットワーク環境で本機を使用できます。 本文中では無線LAN接続キットと呼びます。
16 | 防湿ヒーター HT-513 | スキャナーの結露を防止できます。 スキャナー用の防湿ヒーター HT-513は給紙キャビネット PC-118/PC-218/PC-418のいずれか、または専用デスク DK-518を購入した場合に取付けることができます。
17 | 結露防止ヒーター電源Box MK-719 | スキャナー用の防湿ヒーター HT-513の動作をON/OFFします。 結露防止ヒーター電源Box MK-719は給紙キャビネット PC-118/PC-218/PC-418のいずれか、または専用デスク DK-518を購入した場合に取付けることができます。
18 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-201Sを本体に内蔵して使用する場合に装着します。

## 前面

本図は本体に給紙キャビネット PC-418を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | LCT（内蔵） | 2500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

本図は本体に給紙キャビネット PC-218、または給紙キャビネット PC-118を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
2 | 右下ドア | トレイ3／トレイ4搬送部で紙づまり処理を行うときに開きます。
3 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
4 | トレイ3 | 500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。
5 | トレイ4／収納ボックス | 1段給紙キャビネット装着時、収納ボックスとして使います。 2段給紙キャビネット装着時、500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

## 側面／背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-633、給紙キャビネット PC-218、FAXキット FK-513、結露防止ヒーター電源Box MK-719、クリーンユニット CU-101、取付けキット MK-748を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。
2 | ポート1 回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
3 | 結露防止ヒーター電源スイッチ | スキャナー用の防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき本機内部の結露を防止します。
4 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 給紙キャビネット用の防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき用紙が湿気を含むのを防止します。