ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明システム連携設定
検索

# システム連携設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [システム連携設定]
        - [システム連携設定]

本機と他のシステムとの連携に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Prefix/Suffix自動設定] | E-mail形式で通信するファクスサーバーを利用する場合に、送信先の番号に接頭辞（Prefix）と接尾辞（Suffix）を自動的に付加する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、[Prefix/Suffix]（こちら）の登録番号01の内容が付加されます。
[WebAPI設定] | WebAPIの通信時に使用するポート番号を設定します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[60000]）。

#####

[Prefix/Suffix自動設定]をオンにすると、他の設定に制限がかかります。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]を設定できません（[宛先確認表示機能]、[PC-FAX送信許可設定]、[宛先2度入力機能(送信)]、[宛先2度入力機能(登録)]、[PINコード表示マスク機能]を除く）。

- Web Connectionの[宛先登録]-[アプリケーション登録]を設定できません。

- 掲示板ボックス、ポーリング送信ボックス、強制メモリー受信ボックス、再送信ボックスを使えません。

- 掲示板ボックス、中継ボックスを登録できません。

- 親展受信ができません。

- オフフックを使えません。

- ファクス／スキャンモードの[ファクス発信元設定]、[回線設定]、[クイックメモリー送信]、[ポーリング送信]、[ポーリング受信]、[タイマー通信]、[パスワード送信]、[Fコード送信]は設定できません。

- ネットワークファクス機能を使えません。

- ファクスの送信先を短縮宛先に登録するとき、[外線]、[トーン]、[ポーズ]、[-]、[回線設定]を指定できません。

- [ジョブ表示]-[通信リスト]でレポートを出力できません。

- [履歴リスト]の[宛先]には、PrefixとSuffixを除いた番号を表示します。

- [通信リスト]-[レポート種類]は、[スキャン送信]になります。

- [通信リスト]-[履歴]-[詳細]の[宛先種類]は[E-mail]になります。

- [セールスカウンター]は、[ファクス/スキャン]の[読取り]のみ更新され、[ファクス送信枚数]は更新されません。

- ファクスモードを使えません。