ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 bizhub Remote Access設定
検索

# bizhub Remote Access設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [bizhub Remote Access設定]

モバイル端末からbizhub Remote Accessを使って本機に接続し、本機の画面の画像データや操作内容をやり取りするときの通信に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[bizhub Remote Access設定] | モバイル端末からのbizhub Remote Accessを使った接続を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[接続方式] | モバイル端末での操作速度を優先するか、モバイル端末画面の画質を優先するかを選びます（初期値：[標準]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、モバイル端末との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[20]分）。
[操作切換え画面] | モバイル端末で遠隔操作中に本機の画面が操作されたときの動作を設定します。モバイル端末の画面に遠隔操作を継続するかどうかの確認画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[接続許可画面] | 本機の画面を操作中にモバイル端末から遠隔操作の接続要求があったときの動作を設定します。本機への接続を許可するかどうかの確認画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[Keyboard Link] | Keyboard Link機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 Keyboard Link機能を使うと、遠隔操作中に文字入力を行うとき、モバイル端末の文字入力アプリケーションを使用できます。文字入力は、キーボード入力、手書き文字入力、音声入力に対応しています。 [接続制限]：Keyboard Linkで本機へ接続するときの接続方法を制限する場合は、[近接無線のみ許可]を選び、許可する接続方法を選びます。NFCによる接続を許可した場合は、Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざすことにより接続できます。Bluetooth LEによる接続を許可した場合は、bizhub Remote AccessでBluetooth LE装置を検索して本機を選択することにより接続できます。
[Address Link] | Address Link機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 Address Link機能を使うと、モバイル端末のアドレス帳からアドレスを選択して、ファクスやスキャンの直接入力の宛先にセットすることができます。 [接続制限]：Address Linkで本機へ接続するときの接続方法を制限する場合は、[近接無線のみ許可]を選び、許可する接続方法を選びます。NFCによる接続を許可した場合は、Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざすことにより接続できます。Bluetooth LEによる接続を許可した場合は、bizhub Remote AccessでBluetooth LE装置を検索して本機を選択することにより接続できます。
[Panel Linkスキャン] | Panel Linkスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 Panel Linkスキャン機能を使うと、本機でスキャンした画像をAndroid端末のストレージまたはGoogleドライブへ送信できます。 iOS端末をお使いの場合、送信先としてiOS端末のストレージを指定することはできません。送信先にはGoogleドライブを指定してください。
[優先起動モード] | Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざしてbizhub Remote Accessを起動するときに、どのモードで起動するかを選びます（初期値：[Panel Link]）。

#####

- bizhub Remote Accessを使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessをインストールする必要があります。また、本機の[TCP Socket設定]（こちら）で、[TCP Socket]を有効にする必要があります。

- お使いの環境に合わせて、本機でNFC/Bluetooth LEの設定をしてください。詳しくは、こちらをごらんください。