ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに LCT（内蔵）にセットする

# LCT（内蔵）にセットする

オプションの給紙キャビネット PC-418（LCT（内蔵））に用紙をセットする手順を説明します。

1. LCT（内蔵）のトレイを引出します。

   #####

   - フィルムには手を触れないように注意してください。

2. LCT（内蔵）のトレイの右段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

   - レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

   - 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙はマークを超えないようにセットしてください。

   - LCT（内蔵）のトレイには、あらかじめ決められたサイズ以外の用紙はセットしないでください。用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3. LCT（内蔵）のトレイの左段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

4. LCT（内蔵）のトレイを閉じます。

   用紙種類を変更した場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
   用紙の補給など、用紙種類の変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - 普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙種類の設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。