ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すネットワークプリントの使用環境を設定したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# ネットワークプリントの使用環境を設定したい

#### Port9100印刷するときの、RAWポート番号を設定するには（［RAWポート番号］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定2]

TCP/IPネットワークで使用するプロトコルの設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[RAWポート番号] | お使いの環境に合わせて、RAWポート番号を変更します。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116
[SLP設定] | SLPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[LPD設定] | LPDを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### IPP印刷の使用環境を設定するには（［HTTPサーバー設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [HTTPサーバー設定]

本機のHTTPサーバー機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPサーバー使用設定] | 本機のHTTPサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[Web Connection設定] | Web Connectionを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[Web Connection HTTPバージョン設定] | Web Connectionの通信で使用するHTTPプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。
[IPP設定] | IPPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPPジョブ許可] | IPP印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPP HTTPバージョン設定] | IPP通信で使用するHTTPプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。
[オペレーションサポート情報] | IPPによる次の操作を許可するかどうかを選びます。 [印刷ジョブ]：印刷ジョブを許可します（初期値：オン）。 [有効ジョブ]：有効ジョブの確認を許可します（初期値：オン）。 [キャンセルジョブ]：ジョブのキャンセルを許可します（初期値：オン）。 [ジョブ属性取得]：ジョブ属性の取得を許可します（初期値：オン）。 [ジョブ取得]：ジョブ属性の一覧の取得を許可します（初期値：オン）。 [プリンター属性取得]：プリンター属性の取得を許可します（初期値：オン）。
[プリンター関連情報] | 必要に応じて、本機のプリンター情報を入力します。 [プリンター名]：本機のプリンター名を入力します（半角127文字以内）。 [プリンター設置場所]：本機の設置場所を入力します（半角127文字以内）。 [プリンター情報]：本機のプリンター情報を入力します（半角127文字以内）。 [プリンターURI]：IPPを利用してプリントできるプリンターのURIを表示します。
[IPP認証設定] | IPP認証を使うための設定をします。 [IPP認証設定]：IPP認証を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [認証方式]：IPP認証の認証方式を選びます（初期値：[requesting-user-name]）。 [ユーザー認証連動]：IPP認証と本機のユーザー認証を連動させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。本機でユーザー認証を導入している場合に設定します。オンにすると、本機の登録ユーザーの認証情報を、IPP認証の認証情報として使います。[認証方式]で[requesting-user-name]を選んだ場合は、オンに設定できません。 [IPP印刷時ユーザー認証情報]：[ユーザー認証連動]をオンにした場合、IPP印刷のジョブを本機で管理するときに、どのログイン情報を使ってユーザー認証するかを選びます（初期値：[IPP認証情報優先]）。 [IPP認証情報優先]：IPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [PJL情報優先]：PJLのユーザー名とパスワードを優先し、PJLの記述がないときのみIPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [ユーザー名]：IPP認証で使用するユーザー名を入力します（：を除く半角20文字以内）。[認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]のいずれかを選んだ場合に入力します。 [パスワード]：IPP認証で使用するパスワードを入力します（半角20文字以内）。[認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]のいずれかを選んだ場合に入力します。 [realm]：[認証方式]で[digest-MD5]または[digest-SHA2]を選んだ場合は、ドメイン名（realm）を入力します（半角127文字以内）。 [有効期限]：IPP認証の認証情報の有効期限を入力します（初期値：[5]分）。[0]分に設定すると、認証後に認証情報を破棄します。
[IPP-SSL設定] | SSLで通信するかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。

#### LPDを有効にするかどうかを設定するには（［LPD設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定2]

TCP/IPネットワークで使用するプロトコルの設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[RAWポート番号] | お使いの環境に合わせて、RAWポート番号を変更します。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116
[SLP設定] | SLPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[LPD設定] | LPDを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourを有効にするかどうかを設定するには（［Bonjour設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [Bonjour設定]

Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourの使用環境を設定します。

本機でBonjourを有効にすると、コンピューターが、ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、追加可能なプリンターとして一覧表示します。

設定 | 説明
--- | ---
[Bonjour] | Bonjourを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Bonjour名] | 接続機器名として表示するBonjour名を入力します（半角63文字以内）。
[Wide-Area Bonjour] | Wide-Area Bonjourを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機とコンピューターを別のネットワークに接続している環境で、セグメントをまたいでコンピューターから本機を検出できます。 Wide-Area Bonjourを使う場合は、お使いのDNSサーバーアドレスの設定が必要です。