ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TSI受信振分け機能を使う

# TSI受信振分け機能を使う

TSI（Transmitting Subscriber Identification）とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクス、IPファクス（SIP）を設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[TSI受信振分け設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. [TSI受信振分け設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [TSI受信振分け設定] | TSI受信振分け機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [該当ボックスなし設定] | ファクス番号（TSI）が未登録で、振分け先がないファクスを受信したときの動作を選びます（初期値：[受信印刷]）。 [受信印刷]：ボックスに保存せずに印刷します。 [強制メモリー受信ボックス]：強制メモリー受信ボックスに保存します。 [指定ボックス]：指定したボックスに保存します。[ボックス一覧より選択]をクリックすると、保存先のボックスを一覧から選べます。 [指定宛先]：指定した短縮宛先に転送します。[宛先一覧より選択]をクリックすると、転送先を本機に登録されている短縮宛先から選べます。 [指定グループ]：指定したグループ宛先に転送します。[宛先一覧より選択]をクリックすると、転送先を本機に登録されているグループ宛先から選べます。
   [受信後印刷] | 受信したあとに本機で印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

3. [設定して振分け先を登録]をクリックし、[OK]をクリックします。

   - [一括設定]をクリックすると、受信したファクスを転送するときのファイル形式を設定できます。ここで設定したファイル形式は、すべての振分け先に対して適用されます。

   [TSI受信振分け先一覧]が表示されます。

4. [TSI受信振分け先一覧]の一覧から[登録]をクリックし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [送信者(TSI)] | 振分け先を登録する送信元のファクス番号（TSI）を入力します（半角数字20文字以内、記号は#、*、+、スペースを使用可能）。
   [振分け先] | [送信者(TSI)]で入力したファクス番号からファクスを受信したときの、振分け先を指定します。 [短縮宛先から選択]：本機に登録されている短縮宛先に振分けます。 [グループ宛先から選択]：本機に登録されているグループ宛先に振分けます。 [ボックス番号から選択]：本機に登録されているボックスに振分けます。
   [ファイル形式] | ファクスを転送するときの、ファイル形式を選びます（初期値：[PDF]）。 転送先がファクスの場合を除き、ファクスをファイルに変換できます。
   [ページ設定] | 受信したファクスが複数ページあるときに、ファイルにするページ単位を選びます（初期値：[ページ一括]）。 [ページ一括]：すべてのページを1つのファイルに変換します。 [ページ分割]：ページごとにファイルに変換します。
   [E-Mailへの添付方法] | 転送先がメールアドレスで、[ページ設定]を[ページ分割]に設定したときの、添付のしかたを選びます（初期値：[全ファイル一括添付]）。 [全ファイル一括添付]：すべてのファイルを1通のE-mailに添付します。 [1メール1ファイル]：ファイルごとに1通のE-mailを送信します。

#####

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  転送ファクス、強制メモリー受信、PC-FAX受信

- TSI受信振分け機能を使ってファクスを転送するときにファイル形式を設定するには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。