ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 PS設定
検索

# PS設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [PS設定]

PS印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー選択] | 印刷する色を選びます（初期値：[オートカラー]）。 [オートカラー]：原稿の色に合わせてカラーを自動選択して印刷します。 [フルカラー]：原稿の色に関わらず、フルカラーで印刷します。 [グレースケール]：原稿の色に関わらず、モノクロで印刷します。
[PSエラー印刷] | PSのラスタライズ中にエラーが発生した場合に、エラー情報を印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ICCプロファイル設定] | プリンタードライバーに表示するプロファイルの初期値を指定します。 [写真 - RGBカラー]：写真における、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [写真 - 出力プロファイル]：写真における、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [文字 - RGBカラー]：文字における、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [文字 - 出力プロファイル]：文字における、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [図/表/グラフ - RGBカラー]：図、表、グラフにおける、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [図/表/グラフ - 出力プロファイル]：図、表、グラフにおける、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [シミュレーションプロファイル]：シミュレーションプロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [シミュレーションプロファイル]が[自動]に設定され、[PSデザイナーズ設定]（こちら）がオフに設定されている場合、仕向けに応じたシミュレーションプロファイルを使用します。
[自動トラッピング] | 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色を重ねて印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、グラフや図形などで、色の境界に白い線が出るのを抑止できます。
[ブラックオーバープリント] | 黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 [文字/図]：文字と図の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。グラフや図形などで黒の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [文字]：文字の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。文字の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [しない]：ブラックオーバープリント処理をせず、データのまま印刷します。