ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能 LK-114_SetupToolについて

# LK-114_SetupToolについて

- LK-114_SetupToolについて
- 必要なシステム環境
- お使いになるための準備

## LK-114_SetupToolについて

LK-114_SetupToolでは、ユビキタスグループのトポロジー機の構成のみ設定できます。

LK-114_SetupToolでユビキタスグループのトポロジー機の構成を設定したあと、ユビキタスグループにストレージ機やクライアント機を追加したり、ユビキタスグループのストレージ機やクライアント機の構成を変更したりする場合は、本体で設定してください。

#####

- IPv6環境では、LK-114_SetupToolは使用できません。IPv6環境でユビキタスプリント機能を使う場合は、本体で設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

## 必要なシステム環境

必要なシステム環境について詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるための準備

LK-114_SetupToolを使うには、コンピューターでNetBIOSの設定を行います。

1. [コントロール パネル]を表示します。

   - [コントロール パネル]の表示のしかたについては、こちらをごらんください。

2. [ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[イーサネット]をクリックします。

3. [プロパティ]をクリックします。

4. 接続の項目リストから[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選び、[プロパティ]をクリックします。

5. [詳細設定]をクリックします。

6. [TCP/IP 詳細設定]画面の[WINS]タブでNetBIOSの設定を行い、[OK]をクリックします。

   - [LMHOSTS の参照を有効にする]のチェックを外します。

   - [NetBIOS 設定]で[NetBIOS over TCP/IP を無効にする]を選びます。

7. スタートメニューから[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

8. 「ipconfig /flushdns」のコマンドを実行します。

   - 「ipconfig」と「/flushdns」の間にスペースを入れます。

   下図のメッセージが表示されます。

   以上で、NetBIOSの設定の完了です。