ユーザーズガイド

検索

ホームプリント画像品質でできること

# [画像品質]でできること

[画像品質]では、原稿画質に関する設定ができます。イメージの処理をどのようにするかを設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー選択:] | 印刷する色を選びます。 [オートカラー]：原稿の色に合わせてカラーを自動選択して印刷します。 [フルカラー]：原稿の色に関わらず、フルカラーで印刷します。 [グレースケール]：原稿の色に関わらず、モノクロで印刷します。
[画質設定:] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[画質調整...] | 原稿に合わせて画質を微調整します。 印刷時に使うカラープロファイルのタイプや適用するプロファイルなどを文書の要素ごとに詳細に指定します。 また、ICCプロファイルの管理もできます。詳しくは、こちらをごらんください。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するときにチェックをつけます。印刷速度は低下します。
[トナー節約] | トナー消費量を節約したいときにチェックをつけます。印刷濃度を抑えます。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するときに、強調する度合いを選びます。
[自動トラッピング] | 版ずれや白抜けを抑えたいときにチェックをつけます。絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色を重ねて印刷します。
[ブラックオーバープリント:] | 黒い文字や図の周りに発生する白抜けを抑えたいときにチェックをつけます。黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色に黒を重ねて印刷します。 [文字]：黒い文字だけをオーバープリントで印刷します。 [文字/図]：黒い文字と図をオーバープリントで印刷します。
[線幅補正] | 文字や線の幅を補正します。通常は本体側に設定されている補正のしかたで補正します。原稿の内容に応じて設定を変更したい場合は、補正のしかたを選びます。