ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の各部の名前とはたらき

# 本体の各部の名前とはたらき

- 前面
- 側面／背面
- 内部

## 前面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-633を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 自動両面原稿送り装置 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
2 | 左カバー解除レバー | 左カバーを開くときに使います。
3 | 左カバー | 左カバーの紙づまりを処理するときに開きます。
4 | ガイド板 | 原稿の幅に合わせて調整します。
5 | 原稿給紙トレイ | 原稿を上向きにセットします。
6 | 原稿排紙トレイ | 読込みの終わった原稿が排紙トレイの上に排紙されます。
7 | 操作パネル | 本機での各種設定を行います。
8 | スタイラスペン | タッチパネルのメニューを選んだり、文字を入力するときに使います。
9 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | USBメモリーを接続するときに使います。
10 | 右ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
11 | 手差しトレイ | 給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙に印刷するときに使います。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。
12 | 右ドア解除レバー | 右ドアをロックしているレバーです。
13 | 主電源スイッチ | 本体の電源をON/OFFします。
14 | トレイ1／トレイ2 | 500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。
15 | 前ドア | トナーカートリッジの交換、廃棄トナーボックスの交換、ドラムユニットの交換、プリントヘッド窓清掃時に開きます。
16 | モバイルタッチエリア | NFC対応Android端末やBluetooth LE対応iOS端末を本機と連携させるときに使います。
17 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。 電源キーについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 側面／背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-633を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 電源コード | 本機に電源を供給します。
2 | USBポート(タイプB)USB2.0/1.1 | USB接続のプリンターとして使うときに接続します。
3 | ネットワーク用ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 本機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使うときにネットワークケーブルを接続します。

#####

- 本機のネットワークポートは、No.2とNo.3です。ネットワークポートにケーブルを挿入すると、ポートがアクティブになります。

## 内部

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-633を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿ガラス | 原稿をセットするためのガラスです。
2 | 定着調節レバー | 封筒を印刷するとき、定着部での紙づまり処理をするときに使います。
3 | 定着ユニット | 熱と圧力によってトナーを用紙に定着させる部品です。
4 | ドラムユニット | 印刷イメージを生成します。
5 | ロック解除つまみ | ドラムユニットを取外すときに使います。（ブラックのみ）
6 | 廃棄トナーボックス | 使用済みの廃棄トナーをボックス内に回収します。
7 | プリントヘッド窓清掃具 | プリントヘッド窓の表面を清掃するときに使います。
8 | トナーカートリッジ | シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）、ブラック（K）の4色のトナーカートリッジがあります。4色のトナーを組合わせてフルカラー画像を生成します。
9 | トータルカウンター | 現在までの総印刷枚数をカウントします。
10 | スリットガラス | ADF使用時にこの部分で原稿の画像を読取ります。
11 | 原稿スケール | スケールに合わせて原稿をセットします。またセットした原稿のサイズを測るときに使います。
12 | 紙づまり処理ダイアル | ADFで紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
13 | 原稿押えパッド | セットした原稿が動かないように押さえます。