ユーザーズガイド

検索

ホームプリントレイアウト/仕上げでできること

# [レイアウト/仕上げ]でできること

[レイアウト/仕上げ]では、印刷するときのレイアウトや仕上げに関する設定ができます。原稿の割付けかたや、印刷位置の調整などができます。

設定画面は、[レイアウト]画面と[仕上げ]画面とを切換えることができます。

設定 | 説明
--- | ---
[印刷種類:] | 用紙の印刷面を選びます。 [片面]：用紙の片面に印刷します。 [両面]：用紙の両面に印刷します。 [小冊子]：小冊子の形態になるように印刷します。原稿データの順番を並べ換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2つ折りにすると、本のようなページ順になります。
[開き方向/とじ方向:] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます。
[拡大連写:] | 原稿画像を拡大し、複数の用紙に分割して印刷します。たとえば、[2 2]であれば、1ページの原稿を4枚の用紙に分割して印刷します。つなぎ合わせると、ポスターのように大きく仕上ります。 のりしろを作る場合は、[のりしろ線]にチェックをつけます。 1つの印刷ジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる原稿を印刷すると、画像が欠損したり、画像が重なったりする場合があります。
[180度回転] | 原稿を180度回転して印刷するときにチェックをつけます。
[画像シフト] | 用紙に対する画像の印刷位置を微調整（シフト）して印刷するときにチェックをつけます。 [画像シフト]にチェックをつけると、[画像シフト]画面が表示されます。印刷位置を詳細に指定します。 [表面]：表面の上下左右のシフト量を指定します。 [裏面]：両面印刷する場合は、裏面の上下左右のシフト量を指定します。[表面と裏面を同じ値にする]にチェックをつけると、表と裏で同じだけシフトします。
[章分け] | [印刷種類:]で[両面]または[小冊子]を選んで印刷する場合に、表面に配置したいページがあるときはチェックをつけます。 チェックしたときに表示される[章分け]画面の[ページ番号]に、表面に配置するページのページ番号を指定します。 複数のページ番号を入力するときは、「2,4,6」のようにカンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでつないで入力します。
[ステープル:] | 印刷した用紙をステープルでとじるときにチェックをつけます。あわせて、ステープルのとじ位置を指定します。
[パンチ:] | 印刷した用紙にパンチ穴（とじ穴）をあけるときにチェックをつけます。あわせて、パンチ穴の数と位置を指定します。
[中とじ/折り:] | 印刷した用紙を折り加工するときに、折りかたを選びます。
[折りページ指定:] | [中とじ/折り:]で[中折り(ページ単位)]または[三つ折り(ページ単位)]を選んだ場合に、一度に折り加工するページ数を指定します。
[辺あわせ:] | 両面印刷する場合のとじ位置を、全データが揃ってから補正するか、受信しながら順に補正するかを選びます。 [仕上り優先]：全データ受信後に一括で辺あわせの処理をします。すべてのページを同じ条件で補正します。 [生産性優先]：印刷しながら順番に処理します。

#####

- ステープル、中とじ、パンチ、折りを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。