ユーザーズガイド

検索

ホームよくあるご質問操作パネル

# 操作パネル

#### Q. 本機の操作音や動作音を変更できますか？

A. タッチパネルの操作音を消したり、音の種類と大きさを調整したりできます。

設定方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### Q. ユーザー認証が設定されているようなのですが、どうすれば本機を操作できますか？

A. 本機の登録ユーザーであるかどうかを管理者に確認してください。

登録ユーザーであれば、管理者からユーザー名とパスワードを入手し、本機／プリンタードライバー／Web Connection／指静脈生体認証装置／ICカード認証装置のいずれかの認証方法でユーザー認証を行い、ログインしてください。

登録ユーザーでなければ、パブリックユーザーでログインしてください。

Q. ユーザー認証が設定されているようなのですが、どうすれば本機を操作できますか？

## 設定方法：本機でユーザー認証を行う場合

1. 本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、[ログイン]をタップします。ユーザー認証が成功すると、本機を操作できます。

## 設定方法：プリンタードライバーでユーザー認証を行う場合

1. アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。

2. [プリンターの選択]（または[プリンター名]）で本機を選び、[詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックします。

3. [基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。

4. [登録ユーザー]を選び、本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力して、[OK]をクリックします。

5. [OK]をクリックします。

6. [印刷]をクリックします。

   ユーザー認証が成功すると、ファイルが印刷されます。

## 設定方法：Web Connectionでユーザー認証を行う場合

1. Webブラウザーを起動し、URLフィールドに本機のIPアドレスを入力して[Enter]を押します。

2. 本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、[ログイン]をクリックします。ユーザー認証が成功すると、Web Connectionを操作できます。

## 設定方法：指静脈生体認証装置／ICカード認証装置でユーザー認証を行う場合

生体認証／ICカード認証には、以下のような方法があります。ユーザー認証に成功すると、本機を操作できます。

- [1対多認証]
  指静脈生体認証装置に指を置くと、ユーザー認証が行われます。

- [1対1認証]
  ユーザー名を入力してから指静脈生体認証装置に指を置くと、ユーザー認証が行われます。

- [ICカード認証]
  ICカード認証装置にICカード／NFC対応Android端末をかざすと、ユーザー認証が行われます。

- [ICカード認証+パスワード認証]
  ICカード認証装置にICカード／NFC対応Android端末をかざしてからパスワードを入力すると、ユーザー認証が行われます。

#####

- 本機に装着しているオプションの認証装置と本機の設定によって、生体認証／ICカード認証の方法が異なります。

#### Q. 本機の画面のカスタマイズはできますか？

A. ベーシックスタイルのホーム画面や、クラシックスタイルのトップメニューに表示する機能を変更できます。

## 設定方法：ベーシックスタイルのホーム画面をカスタマイズする

設定方法について詳しくは、こちらをごらんください。

Q. 本機の画面のカスタマイズはできますか？

## 設定方法：クラシックスタイルのトップメニューをカスタマイズする

1. [設定メニュー]をタップし、[管理者]を選びます。

2. パスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [環境設定]-[標準トップメニュー(クラシックスタイル)]を選びます。

4. ショートカットキーを選び、[編集]をタップします。

5. 目的の機能を選んで[OK]をタップします。

6. [OK]をタップします。