ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス宛先の指定

# 宛先の指定

- 直接入力して指定する
- 登録宛先から指定する
- 登録宛先を検索して指定する
- 送信履歴から指定する

## 直接入力して指定する

宛先情報を直接入力して指定します。

1. [+]をタップします。

2. 宛先情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [宛先種類]で[IPアドレス(ホスト名)]を選んだ場合、宛先のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [宛先種類]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
   [宛先種類] | 宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス(ホスト名)]）。
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
   [相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。

3. [OK]をタップします。

## 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。