ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールクラシックスタイルの各モードに表示する機能キーを選ぶ（個別指定）

# クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーを選ぶ（個別指定）

- 設定の流れ
- 各モードの機能キーの変更を許可する
- コピーモードの機能キーを変更する
- ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する
- ファクスモードの機能キーを変更する

## 設定の流れ

クラシックスタイルの各モードのトップ画面に表示する機能キーの種類や配置を変更できます。

機能キーの使用状況に応じて、よく使う機能キーはトップ画面に配置したり、使わない機能キーは非表示にしたりできます。

各モードの画面に表示する機能キーを変更するには、次の手順で設定してください。

1. 各モードの機能キーの変更を許可する（こちら）

2. 各モードの画面に表示する機能キーを変更する

   - コピーモードの機能キーを変更する（こちら）

   - ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する（こちら）

   - ファクスモードの機能キーを変更する（こちら）

## 各モードの機能キーの変更を許可する

ユーザーに対して、クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷] | コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[送信・保存] | ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの変更を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

## コピーモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを変更します。

1. Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[カスタマイズ設定]-[機能キー]-[コピー・印刷]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

   - No.1～No.7までが基本機能1に、No.8～No.14までが基本機能2に配置されます。よく使う機能は、No.1～No.7に割当てることをおすすめします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。

## ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルのファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーを変更します。

1. Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[カスタマイズ設定]-[機能キー]-[送信・保存]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。

## ファクスモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面に表示する機能キーを変更します。

1. Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[カスタマイズ設定]-[機能キー]-[ファクス送信]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。