ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール配布用サーバーから更新ファイルを取得して本機や他の装置を更新する

# 配布用サーバーから更新ファイルを取得して本機や他の装置を更新する

- 更新ファイルを取得して本機を更新する
- 本機で更新ファイルを取得して他の装置に配布する

## 更新ファイルを取得して本機を更新する

本機は自身のファームウェア、設定情報の更新を自動的に行うことができます。

ここでは、本機がネットワーク上のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェア、設定情報のダウンロードと更新を自動的に行うための設定をします。

1. Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[この装置の自動更新設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [この装置の自動更新設定] | 本機のファームウェアを自動的に更新できるようにする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [取得プロトコル] | ファームウェア更新サーバーからファームウェアを取得するときに使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。 [ホスト名]：ファームウェア更新サーバーのIPアドレスを入力するか、またはホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ファームウェアが保存されている共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [リトライ回数]：ファームウェア更新サーバーとの接続が失敗した場合に、再試行する回数を指定します（初期値：[3] 回）。
   [HTTP設定] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。 [URL]：ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [接続タイムアウト]：必要に応じて、ファームウェア更新サーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60] 秒）。
   [更新時刻] | ファームウェア更新サーバーから取得したファームウェアを、本機に適用する開始時刻を指定します。休憩時間や深夜など、本機が使用されていない時刻を指定すると便利です。
   [ポーリング設定] | 最新のファームウェアがファームウェア更新サーバーにあるかどうか、確認する間隔を指定します（初期値：[60] 分）。 [時間間隔で指定]：確認する間隔を、時間で入力します。 [曜日で指定]：確認を行う曜日と時刻を指定します。
   [リトライ間隔] | ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する間隔を指定します（初期値：[5] 分）。

2. 本機の設定情報を自動更新する場合は、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[復号化パスワード設定]で、暗号化された設定ファイルを復号化するためのパスワードを入力します（半角32文字以内）。

3. 必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [更新ファイル取得・更新ログ] | 本機のファームウェア更新のログを他の場所に送信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。 [ホスト名]：ログ送信先のホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
   [WebDAV設定] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってログを送信する場合の設定をします。 [URL]：ログ送信先のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

4. 必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [HTTPプロキシ設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]）。
   [プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角32文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角32文字以内）。

## 本機で更新ファイルを取得して他の装置に配布する

本機が中継サーバーとして動作するように設定します。

本機が中継サーバーとして動作すると、ネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーと、他の装置とを中継し、ファームウェアを配布できます。

本機がネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェアがある場合には、本機のファームウェア保存領域にダウンロードします。

ネットワーク上の他の装置は、中継サーバーとして動作している本機を、定期的に監視します。本機のファームウェア保存領域に最新のファームウェアがある場合、その装置の設定に従って、ファームウェアのダウンロードと更新を行います。

ここでは、本機が他のファームウェア更新サーバーを監視するための設定と、他の装置が本機のファームウェア保存領域にアクセスするための設定を行います。

1. Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[中継サーバー機能の設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [更新ファイル取得設定] | 本機を中継サーバーとして動作させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [URL]：ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [接続タイムアウト]：必要に応じて、ファームウェア更新サーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60] 秒）。 [ポーリング設定]：ファームウェア更新サーバーに最新のファームウェアが存在するかどうか、確認する間隔を指定します（初期値：[60] 分）。 [リトライ回数]：ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する回数を指定します（初期値：[5] 回）。
   [HTTP設定] | ネットワーク上の他の装置が、HTTPプロトコル（WebDAV）を使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようする場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
   [SMB設定] | ネットワーク上の他の装置が、SMBプロトコルを使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようする場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [更新ログ保存フォルダー]：ファームウェア更新ログを共有フォルダーに保存する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [SMB通信の暗号化]：本機の共有フォルダーに対する、クライアントとのSMB通信を暗号化する場合は、オンにします（初期値：オフ）。オンにした場合、SMB 3.0以降のクライアントからのみアクセスできます。

2. 必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [中継用更新ファイル取得ログ] | 本機が中継サーバーとして動作した場合のログを他の場所に送信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。 [ホスト名]：ログ送信先のホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
   [WebDAV設定] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってログを送信する場合の設定をします。 [URL]：ログ送信先のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

3. 必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [HTTPプロキシ設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]）。
   [プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角32文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角32文字以内）。