ホーム > 拡張機能 > 複数のネットワークに接続する（VLAN） > お使いになるための準備（管理者向け） > 複数ネットワークへの接続設定をする

## 複数ネットワークへの接続設定をする

### 複数ネットワークへの接続を有効にする

本機の有線ネットワークインターフェースに対してVLANを設定することにより、複数のネットワークへ接続できるようになります。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[VLAN設定]で、複数のネットワークへ接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、[VLAN設定]をごらんください。

### ネットワーク別に管理者設定を行う

本機を複数ネットワークに接続する場合、本機のネットワーク設定および認証設定はネットワーク別に行う必要があります。

設定を行う対象のネットワークを指定するには、以下の操作を行います。

1
ネットワーク1のコンピューターからWeb Connectionにアクセスして、管理者モードでログインします。
2
ネットワーク1アイコンをクリックして、設定を行う対象のネットワークを選びます。
参考

- ネットワーク2のコンピューターからWeb Connectionにアクセスすることはできません。
- 操作パネルで設定を行う対象のネットワークを指定するには、[設定メニュー]-[管理者]でネットワーク1またはネットワーク2を選びます。

### ネットワーク選択画面の設定をする

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[ネットワーク選択設定]で、ユーザーがログインするときのネットワーク選択画面の設定をします。設定内容について詳しくは、[ネットワーク選択設定]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。