ホーム > ファクス > ファクスの受信のしかた > 自動で受信する（留守番電話を使う）

## 自動で受信する（留守番電話を使う）

### 留守番電話の使用について

本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合、留守番電話接続設定機能を利用できます。留守番電話機能を常にお使いになる場合は、留守番電話接続設定機能を使うと便利です。

留守番電話接続設定機能は、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知して、着信がファクスのときは自動的にファクスの受信を開始する機能です。

参考

- 着信があると、留守番電話のメッセージが流れ、その間に検知が行われます。
- 電話機でメッセージ録音が開始されると、本機はファクスの受信状態に切換わります。
- 電話機の留守番電話機能が設定がされていないなど留守番電話が応答しない場合は、約20秒後にファクスの受信が開始されます。
- 留守番電話を使って自動受信を行う場合、TEL/FAX自動切換え機能およびリモート受信機能を使用することはできません。

### お使いになるための準備（管理者向け）

留守番電話機能を使うには、次の設定をします。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[受信方式]を[自動受信]に設定します（初期値：[自動受信]）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[TEL/FAX自動切換え]をオフにします（初期値：オフ）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[留守番電話接続設定]をオンにします（初期値：オフ）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。