ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > その他のモバイル連携機能 > iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

## iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

### 設定の流れ

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でユーザー認証を導入している場合に、Bluetooth LE対応iOS端末からBluetooth LE認証を使って、本機にログインできます。

本機でユーザー認証を導入している必要があります。
本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続している必要があります。
1
iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする
2
本機でBluetooth LE認証機能を有効にする
参考

- Bluetooth LEを使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする

iOS端末でユーザー認証を行うためには、iOS端末で次の準備が必要です。

- iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にする

- iOS端末にKonica Minolta Mobile Printをインストールする

- Konica Minolta Mobile PrintのBluetooth LE端末設定を有効にする

- Konica Minolta Mobile Printにユーザー認証情報を登録する

- Konica Minolta Mobile Printで本機に接続する

参照

- Bluetooth LEを使ってKonica Minolta Mobile Print（モバイルアプリ）で本機に接続する

### 本機でBluetooth LE認証機能を有効にする

本機でBluetooth LE認証機能を有効に設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Bluetooth LE使用設定] | Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Bluetooth LE認証設定] | Bluetooth LE認証を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### iOS端末でBluetooth LEを使って本機にログインする

Bluetooth LE認証を使って、iOS端末から本機にログインする方法を説明します。

以下の操作は、本機の近くで行ってください。
1
iOS端末でKonica Minolta Mobile Printを起動します。
2
Konica Minolta Mobile Printのホーム画面で、[プリンター パネル ログイン]をタップします。

Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧が表示されます。

3
装置の一覧から本機を選びます。
4
認証に成功すると、本機を操作できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。