ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信のしかた > PC-FAX送信の流れ

## PC-FAX送信の流れ

印刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異なることがあります。
1
アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。
2
[プリンター]（または[プリンターの選択]）で、本機のファクスドライバーが選ばれていることを確認します。

- [印刷]画面は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

3
送信するページ範囲を指定します。
4
必要に応じて、[その他の設定]（または[詳細設定]）をクリックし、ファクスドライバーの印刷設定を変更します。

- 印刷設定について詳しくは、ファクスドライバーの設定項目をごらんください。

- ここで変更した印刷設定は、アプリケーションソフトウェアを終了すると変更前の状態（初期値）に戻ります。印刷設定の初期値を変更する方法については、印刷設定の初期値を変更するをごらんください。

5
[印刷]をクリックします。

[FAX送信ポップアップ]画面が表示されます。

6
送信先の名前とファクス番号を指定します。

- 送信先を、本機に登録されている宛先から選ぶときは、[短縮宛先から追加...]をクリックします。詳しくは、送信先を本機の短縮宛先から選ぶをごらんください。

- 送信先を、コンピューター上の電話帳から選ぶときは、[電話帳から追加...]をクリックします。詳しくは、送信先を電話帳から選ぶをごらんください。

- 必要に応じて、ファクス送信機能の設定や、送付状の追加をします。詳しくは、ファクスの送信機能を設定するをごらんください。

7
[送付先一覧に追加]をクリックします。

- 送信先が複数の場合は、手順6、7を繰返します。100件まで登録できます。

- 追加した送信先を取消したいときは、取消す送信先を選んでから、[一覧から削除]をクリックします。

8
[OK]をクリックします。

原稿データが本機を経由してファクス送信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。