ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > ECMモードを解除して送信する（[ECM]）

## ECMモードを解除して送信する（[ECM]）

### ECMについて

ECM（Error Correction Mode）は、ITU-T（国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式です。

ECMに対応したファクス機の間では、送ったファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信が行われるため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。

本機は、初期設定ではECMを使った通信を行います。雑音が多い場合はECMを使わない場合と比べて、通信時間が若干長くなることがあります。通信時間を短縮したい場合は、ECMを解除して送信することもできます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。

参考

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、ECMで送信するかどうかを設定できます。
- ECM機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  V.34、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[回線設定]をタップします。
5
[ECM・V34]でECMをオフにして、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。