ホーム > ネットワークファクス > クラシックスタイルのネットワークファクス機能を使う > ネットワークファクス送信の基本操作

## ネットワークファクス送信の基本操作

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス／スキャン画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
必要に応じて、送信のオプション設定をします。

- オプション設定について詳しくは、送信のオプション設定をごらんください。

5
スタートキーで送信を開始します。

- 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[ファクス/スキャン設定]-[基本設定]-[ファクス/スキャン初期設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。