ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > ファクスの基本設定をする > PBX環境への接続設定をする

## PBX環境への接続設定をする

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[PBX接続設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[PBX接続設定]をごらんください。

参考

- [PBX接続設定]を設定すると、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。
- [ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]で[外線発信に外線キーの使用を必須とする]をオンにすると、宛先のファクス番号を直接入力して指定するときに、[外線]キーを使わずに外線番号を入力することを禁止できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。