ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機の状態を監視／確認する > SNMPで管理する

## SNMPで管理する

### 設定の流れ

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使ってネットワーク機器を管理している場合は、ネットワーク経由で、本機の情報の取得や監視ができます。本機は、TCP/IP環境に対応しています。

SNMPのTRAP機能を利用すると、本機に警告が発生したときに、指定したIPアドレスに通知することもできます。

SNMPを使って本機を管理する場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
SNMPの使用設定をする

### SNMPの使用設定をする

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SNMP設定]で、SNMPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SNMP設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
SNMPのTRAP機能を使って本機の状態を通知する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[状態通知設定]-[IPアドレス]-[編集]で、通知の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[状態通知設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[SNMP設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SNMP設定] | SNMPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v1/v2c(IP)]：SNMP v1またはSNMP v2を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v3(IP)]：SNMP v3を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。
[SNMP v1/v2c設定] | SNMP v1/v2cに関する設定をします。 [Read Community Name]：読取り専用のコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[public]）。 [Write Community Name]：読み書きを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、読み書き可能なコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[private]）。
[SNMP v3設定] | SNMP v3に関する設定をします。 [Context Name]：コンテキスト名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角63文字以内）。 [Discovery User Name]：検出用ユーザーを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、検出用ユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、32文字以内）（初期値：[public]）。 [Read User Name]：読取り専用のユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内）（初期値：[initial]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [Write User Name]：読み書き可能ユーザーのユーザー名を入力します（半角32文字以内）（初期値：[restrict]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [暗号化アルゴリズム]：暗号化アルゴリズムを選びます（初期値：[DES]）。 [認証方式]：認証アルゴリズムを選びます（初期値：[SHA-256]）。
[TRAP機能設定] | SNMPのTRAP機能に関する設定をします。 [許可設定]：SNMPのTRAP機能を使った本機の状態の通知を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [認証失敗時のTRAP送信]：認証失敗時にTRAP送信を行う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[管理情報] | 本機の情報を入力します。 [装置名称]：本機の名前（MIBのsysName）を入力します（半角255文字以内）。 [設置場所]：本機の設定場所（MIBのsysLocation）を入力します（半角255文字以内）。 [管理者名]：管理者の名前（MIBのsysContact）を入力します（半角255文字以内）。

[状態通知設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[通知先アドレス] | 通知先のアドレスを入力します（半角253文字以内）。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。
[コミュニティー名] | コミュニティー名を入力します（半角15文字以内）（初期値：[public]）。
[警告] | 自動通知する項目を選びます。通知したい項目にチェックをつけます。

参考

- [警告]の項目には、チェックをつけておくと本機のセキュリティーリスクの把握、低減に役立つものがあります。詳しくは、[状態通知設定]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。