ホーム > Web 設定ツール > 各種情報を登録する > 短縮宛先を登録する > IPアドレスファクス宛先を登録する

## IPアドレスファクス宛先を登録する

Web Connectionから、IPアドレスファクス宛先を登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

Web Connectionのユーザーモードまたは管理者モードの[宛先登録]-[短縮宛先]-[新規登録]をクリックします。[機能から選択]で[IPアドレスファクス宛先]を選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録No.] | 宛先の登録番号です。[空き番号を使う]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、番号を入力します。
[登録名称] | 宛先の名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[登録名ふりがな] | こちらに入力した文字に従って、宛先を登録名称順に並替えることができます（半角24文字／全角12文字以内）。
[検索文字] | 宛先を登録名称で検索するための文字を選びます。 よく送信する宛先は、[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけます。宛先選択画面に初期表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[アドレス形式] | 宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス]）。
[宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [アドレス形式]で[IPアドレス]を選んだ場合、宛先のIPアドレスを入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [アドレス形式]で[ホスト名]を選んだ場合、宛先のホスト名を入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [アドレス形式]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、参照できる宛先を制限するをごらんください。

参考

- 登録済みの宛先を編集／削除するときは、宛先一覧で編集／削除する宛先を指定してから、[編集]／[削除]を選びます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。