ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > BMLinkS印刷の使用環境を設定する

## BMLinkS印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しないプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるので、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

BMLinkS印刷をお使いになる場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
BMLinkS印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

参考

- BMLinkS統合プリンタードライバーの対応OSやインストール方法、使用方法については、BMLinkSのサイトからダウンロードできるマニュアルをごらんください。

### BMLinkS印刷の基本設定をする

BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、BMLinkSの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[BMLinkS設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SSDP設定]で、SSDPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SSDP設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[BMLinkS設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[BMLinkS使用設定] | BMLinkS印刷を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ポート番号設定] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 [SOAPポート番号]：SOAPポート番号を変更します（初期値：[52080]）。SOAPポートでは、印刷コマンドを受信します。 [SOAPポート番号(SSL)]：SSL通信用のSOAPポート番号を変更します（初期値：[52443]）。 [プリンターポート番号]：プリンターポート番号を変更します（初期値：[52000]）。プリンターポートでは、印刷ジョブを受信します。 [プリンターポート番号(SSL)]：SSL通信用のプリンターポート番号を変更します（初期値：[52001]）。
[タイムアウト設定] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します。 [サーバータイムアウト]：本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [クライアントタイムアウト]：本機がプリンタードライバーに通知するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [サービス通知間隔]：起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更します（初期値：[3時間]）。有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。
[デバイス情報設定] | 必要に応じて、本機の情報を設定します。 [プリンター名]：プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Print]）。 [Friendly Name]：プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Device]）。
[設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所（国名、組織名、支店名、ビル名、階数、ブロック名）を入力します。
[通知許可設定] | 印刷完了後に通知する場合は、オンにします（初期値：オン）。

[SSDP設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SSDP] | SSDPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。 SSDPを使うと、本機でBMLinkSサービスが起動したことを、プリンタードライバーに知らせます。 また、プリンタードライバーで、SSDPによるBMLinkSサービスのサービス検索が行われると、本機が検索条件に合致する場合に、応答します。
[マルチキャストTTL設定] | 必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットのTTL（Time To Live）を変更します（初期値：[1]）。

### SSLで通信する

本機とコンピューターとの通信を、SSLで暗号化するための設定をします。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、SSLの設定をします。

[BMLinkS設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SSL設定] | SSLで通信するかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。
[ポート番号設定] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 [SOAPポート番号(SSL)]：SSL通信用のSOAPポート番号を変更します（初期値：[52443]）。 [プリンターポート番号(SSL)]：SSL通信用のプリンターポート番号を変更します（初期値：[50001]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。